ртрс.рф

ЦИФРОВОЕ

ЭФИРНОЕ

Т- ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Как подключить
цифровое эфирное ТВ

8 800 220 20 02

звонок по России
бесплатный

Телевизор +
цифровая приставка

**Современный ◄
телевизор**

DVB-T2

видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

**Дециметровая
или всеволновая
антенна**

DVB-T2

видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

схема А

Подключение

современного

телевизора

Отключите

электропитание

телевизора.

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифрового телевизора.

Подключите
электропитание
и включите телевизор.

ЦИФРОВОЙ

ТЮНЕР

• ВК
Л

Зайдите в соответствующий
раздел меню настроек
телевизора и активируйте
работу цифрового тюнера.

Произведите
автоматический поиск
программ, используя
инструкцию по
эксплуатации. Можно
выполнить ручной поиск
каналов. В этом случае
необходимо ввести номер
канала или частоту.

Б

**Подключение
с помощью
цифровой
приставки**

Отключите

электропитание

телевизора.

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифровой приставки.

Подключите
электропитание
и включите телевизор.

Подключите видео-
и аудио кабель
к соответствующим
разъемам на телевизоре
и цифровой приставке.

**4**

ИСТОЧНИК

СИГНАЛА

AV

SCART

HDMI

**© ■**

Выберите в меню
телевизора источник
входного сигнала: HDMI,
AV, SCART или др.

Произведите
автоматический или
ручной поиск цифровых
телевизионных
программ, используя
инструкцию
по эксплуатации.

Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные
© каналы, то необходимо приобрести приставку к каждому
телевизионному приемнику.

Подключение цифрового
и аналогового ТВ на одном
телевизоре

Для настройки аналогового
ТВ в дополнение к цифровому
необходимо соединить
дополнительным антенным
кабелем разъем цифровой
приставки с разъемом
телевизора.

Можно использовать
разветвитель сигнала (сплиттер).
Разветвитель позволяет сохранять
связь телевизора с антенной
и принимать аналоговое
ТВ при отключении приставки.

В большинстве цифровых телевизоров
(и в приставках) есть встроенный индикатор уровня
и качества сигнала. Он позволит оптимально
настроить антенну на приемцифрового эфирного
сигнала.

