Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифровой приставки.
Подключите видео-
и аудио кабель
к соответствующим
разъемам на телевизоре
и цифровой приставке.

Ill1

Подключите
электропитание
и включите телевизор.

ИСТОЧНИК

**4**

**5**

СИГНАЛА

**AV**

**SCART**

**HDMI**

чГ: **о**

Выберите в меню
телевизора источник
входного сигнала: HDMI,
AV, SCART или др.

Произведите
автоматический или
ручной поиск цифровых
телевизионных
программ, используя
инструкцию
по эксплуатации.

Убедитесь, что уровень
сигнала не менее 60%,
качество сигнала —
100%.

Настройка телеканалов
в режиме автопоиска

|  |
| --- |
| р |
| Поиск программ |  |
| АВТОПОИСК |  |
| РУЧНОЙ ПОИСК |  |
| Страна | Россия |
| Питание антенны | Выкл |

**Р Поиск каналов**

**ТВ:020**

Первый канал
Россия 1
Матч ТВ
НТВ

5 канал
Россия К

**РАДИО:002**

Вести ФМ
Маяк

Радио России

**ПРОЦЕСС!**

Нажмите на пульте приставки кнопку
«info». Перейдите к разделу
«настройка каналов» — «автопоиск».

Дождитесь, пока система
автоматически найдет все
необходимые каналы.

Настройка телеканалов
в ручном режиме

***р***

**Поиск программ**

**АВТОПОИСК
РУЧНОЙ ПОИСК**

**Страна Россия**

**Питание антенны Выкл**

|  |  |
| --- | --- |
| Р Ручной поиск |  |
| ДИАПАЗОН | UHF |
| ЧАСТОТНЫЙ КАНАЛ | SN |
| НОМЕР КАНАЛА | TBK |
| ШИРИНА ПОЛОСЫ | 8MP4 |
| УРОВЕНЬКАЧЕСТВО |  |

В меню перейдите к разделу настройка
каналов. Выберите «Ручной поиск».

Введите: Диапазон — UHF;
Частотный канал — SN; Номер
телевизионного канала (ТВК);
Ширина полосы (или полоса
пропуска) — 8 МГц

В этом случае необходимо ввести
номер канала или частоту.