**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(пятого созыва)

**Р Е Ш Е Н И Е**

двадцать девятой сессии

27.06.2019 № 154

# Об актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения в с. Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 07.12.2011 №и 416-ФЗ «О водоотведении и водоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в связи с отсутствием предложений по актуализации схемы теплоснабжения и водоснабжения в с.Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, Совет депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области РЕШИЛ:

1. Схему теплоснабжения в с.Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области оставить в редакции схемы, утвержденной решением двадцать пятой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсоветаУбинского района Новосибирской области четвертого созыва от 19.12.2013 № 173. «Об утверждении схемы теплоснабжения в село Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года».

2. Схему водоснабжения в с. Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области оставить в редакции схемы, утвержденной решением двадцать шестой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области четвертого созыва от 27.02.2014 № 181. «Об утверждении схемы водоснабжения в с. Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на период 2013-2023 годы».

3. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Вести Кожурлы».

Председатель Совета депутатов

Кожурлинского сельсоветаУбинского района

Новосибирской области пятого созыва Е.Р. Белоусова

Глава Кожурлинского сельсовета

Убинского района Новосибирской области Е.Н. Нехаева

Генеральный директор УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Оптимальные технологии» Глава администрации

Кожурлинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

А.В. Тетельман \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г.

**Схема теплоснабжения с. Кожурла, Кожурлинского сельсовета,**

**Убинского района, Новосибирской области на 2014-2018 г.г. и на период до 2022г.**

**Программный документ**

г. Новосибирск, 2014 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стр. |
| 1 | **Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа** | 6 |
| 1.1 | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий | 6 |
| 1.2 | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 7 |
| 1.3 | Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе | 7 |
| 2 | **Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей** | 8 |
| 2.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии | 8 |
| 2.2 | Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 13 |
| 2.3 | Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 15 |
| 2.4 | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе | 15 |
| 3 | **Перспективные балансы теплоносителя** | 17 |
| 3.1 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. | 17 |
| 3.2 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 17 |
| 4 | **Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии** | 18 |
| 4.1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии | 18 |
| 4.2 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 18 |
| 4.3 | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 18 |
| 4.4 | Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 18 |
| 4.5 | Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа | 19 |
| 4.6 | Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода | 19 |
| 4.7 | Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения | 19 |
| 4.8 | Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения | 19 |
| 4.9 | Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей | 20 |
| 5 | **Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей** | 21 |
| 5.1 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 21 |
| 5.2 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | 21 |
| 5.3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 21 |
| 5.4 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа | 21 |
| 5.5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | 22 |
| 6 | **Перспективные топливные балансы** | 23 |
| 7 | **Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение** | 24 |
| 7.1 | Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе | 24 |
| 7.2 | Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе | 24 |
| 7.3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 25 |
| 8 | **Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)** | 26 |
| 9 | **Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии** | 27 |
| 10 | **Решения по бесхозяйным тепловым сетям** | 28 |

1. **ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА** 
   1. **Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий**

Общая площадь жилищного фонда Кожурлинского сельсовета на конец 2011 г. составила 36 246 га. 26271кв.м

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составила на начало 2012 года 15,1 м2 на человека. 17,6 кв.м

Застроено, преимущественно, малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Многоквартирная застройка составляет 15% жилищного фонда.

Жилищная сфера Кожурлинского сельсовета включает в себя два многоквартирных жилых дома по ул. Школьная, 1-3.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

Таблица № 1

Рекомендуемое изменение жилищного фонда Кожурлинского с/с, тыс. м2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование территории | Общая площадь  жилищного фонда на начало 2022 г. | Общая площадь  жилищного фонда на начало 2032 г. |
| с. Кожурла | 21,75 | 31,5 |

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

**1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе**

Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии села Кожурла представлены в приложении №2:

* 1. **Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе**

В настоящее время котельная и теплосети МУП «Кожурлинское ЖКХ» в с. Кожурла осуществляет теплоснабжение только жилого фонда, производственных объектов в селе нет. В качестве теплоносителя на существующей котельной используется вода, с температурой, согласно температурному графику 95/70оС. Котельная является отопительной, нагрузка горячего водоснабжения отсутствует.

**2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

2**.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии**

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле, м:



где *i –* номер зоны нагрузок;

*Lзд* – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии, м;

*Qзд* – присоединенная нагрузка здания, Гкал;

*Qi* – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Гкал,

*Qi= Σ Qзд*.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:



Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:



Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника», руб./Гкал/ч:



где *А*– удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

*Z* – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения, руб./Гкал/ч:



где *R* –  радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

*B*  – среднее число абонентов на 1 км2;

*s*–  удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

*П* –  теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

*H* –  потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

*Δτ* – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

*a*– постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

*φ* – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:



Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:



где *R*пред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

*p* –  разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

*C* –  переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

*K* –  постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:



где  *Э* – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал км:



где *a* – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ  – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

**Определение радиуса эффективного теплоснабжения**

Котельная снабжает теплом тридцать один потребитель.

В таблице приведены результаты расчетов эффективного радиуса действия тепловой сети котельной.

Таблица № 2

Эффективный радиус теплоснабжения котельной в с. Кожурла

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Единицы измерения | Котельная |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,12 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 9 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,756 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,25 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 80 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 60 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 9 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 6,3 |
| Эффективный радиус | км | 2,15 |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

Расчетные данные по участкам тепловой сети с. Кожурла приведены в приложении №3.

**2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии**

Система теплоснабжения села Кожурла состоит из котельной МУП «Кожурлинское ЖКХ» и сетей протяженностью 0,8 км.

Система МУП «Кожурлинское ЖКХ» осуществляет теплоснабжение жилого фонда и социальных объектов села.

**Котельная** – год ввода в эксплуатацию – 2012 г., установлено два водогрейных котла типа КВс–1,16, общей мощностью 1,995 Гкал/ч. Уровень загрузки – 37 %. Услуга централизованного горячего водоснабжения не оказывается. Топливом для котлов служит каменный уголь. Резервного топлива нет. Система теплоснабжения котельной независимая. Котельная оборудована приборами учёта выработки тепловой энергии. Частотного регулирования нет.

Подпитка котлового и сетевого контура производится химически обработанной водой, прошедшей хим. Подготовку в установке ХВО. Подпитка котлового контура производится из емкости запаса воды и осуществляется в автоматическом режиме.

Для компенсации теплового расширения воды в сети использованы расширительные баки типа Wester WRW. Избыточное давление в системе контролируется предохранительными клапанами.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельной – 0,325 тут/Гкал.

Котельная не имеет аварийного топлива. Резервирования системы теплоснабжения нет.

В приложении №1 представлена схема теплоснабжения села Кожурла от котельной МУП «Кожурлинское ЖКХ», на котором красным цветом выделена область действия котельной.

Таблица № 3

Реестр отопительной котельной

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия , ИНН, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя | Наименование котельной (муниципальная,М/ отопительная,О/ производственно-отопительная, ПО), адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основное/резервное топливо, Суточный расход по подключенной нагрузке, тонн | | Теплопроизводительность, Гкал/час | | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Кол-во жилых домов/ квартир, шт./кв. Кол-во жителей, чел. | Количество зданий и сооружений (в том числе, соц. культ. быта), шт. | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм | % износа оборудования (котлы/ теплосети) | | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | | Категорийность электроснабжения | | Резервное водоснабжение | | Паспорт готовности к ОЗП 2009-2010г.г. | |
| одного котла | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 |
| 1 | МУП «Кожурлинское ЖКХ» | Котельная М/О | КВс-1,16 | 2 | 2012 | | Уголь/нет 3,2 | 0,997 | 1,995 | 0,756 | 2/4/16 | 9/6 | 0,8/90 | | 5/5 | | нет | | III | | нет | |  |

**2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии**

В настоящее время к системе централизованного теплоснабжения котельной МУП «Кожурлинское ЖКХ» подключено 31 абонент. Согласно предоставленного администрацией Кожурлинского сельсовета плану, планируется подключение новых объектов к существующей котельной.

**2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе**

Гидравлический расчет выполнен для существующей системы теплоснабжения котельной МУП «Кожурлинское ЖКХ» в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5143.

Таблица № 4

Полученные данные гидравлических расчетов на существующую систему централизованного теплоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | Гкал/ч | 0,756 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,756 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,02 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,01 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | - |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | - |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,001 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 37,8 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 37,5 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,03 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 37,5 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | - |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | - |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,03 |
| Давление в подающем трубопроводе | м | 43,00 |
| Давление в обратном трубопроводе | м | 10,00 |
| Располагаемый напор | м | 33,00 |
| Температура в подающем трубопроводе | °C | 80,00 |
| Температура в обратном трубопроводе | °C | 60,00 |

Пьезометрические графики от котельной до больницы, ул. Трудовая, 9, дома культуры и жилого дома, ул. Школьная, 3 представлены в приложениях № 5, 6, 7. На протяжении всего графика гидравлические потери в подающем и обратном трубопроводе имеют малую величину.

**3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

**3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей**

Баланс установленной тепловой мощности и расчетной тепловой нагрузки для котельной, согласно разработанному тепловому и гидравлическому режиму приведены в таблице № 3, Гкал/ч. Согласно расчетным данным, мощности установленных котлоагрегатов на котельной достаточно для покрытия максимальной нагрузки при расчетной температуре.

Таблица № 5

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной МУП «Кожурлинское ЖКХ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 1,995 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | Лет | 2 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,995 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 |
| 6 | Расчетная тепловая нагрузка котельной | Гкал/ч | 1,995 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка,  в том числе: | Гкал/ч | 0,756 |
| 8 | Жилые здания | Гкал/ч | 0,071 |
| 9 | Социальные, культурные, бытовые здания | Гкал/ч | 0,685 |
| 10 | Производственные здания | Гкал/ч | - |
| 11 | Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 1,239 |

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

**3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения**

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

**4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

**4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии**

В настоящее время теплоснабжение жителей села Кожурла осуществляет котельная МУП «Кожурлинское ЖКХ». Анализируя результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельной можно сделать вывод, что котельная работает эффективно.

**4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии**

Зон с дефицитом тепловой мощности в селе Кожурла нет. Тепловая мощность источника сбалансирована и существует запас для подключения перспективной нагрузки. Реконструкция источника тепловой энергии не планируется, планируется только модернизация.

**4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кожурлинского сельсовета на 2013-2022 годы предусматривает: модернизацию угольной котельной на газовую и оптимизацию системы теплоснабжения котельной. Реализация данной программы рассчитана до 2032года.

**4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно**

Комбинированные источники тепловой и электроэнергии на территории с. Кожурла отсутствуют.

**4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа**

На территории с. Кожурла комбинированных источников тепловой энергии не имеется и в перспективных планах развития села строительство такого источника не предусмотрено.

**4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода**

Комбинированные источники выработки тепловой энергии на территории с. Кожурла отсутствуют.

**4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения**

В настоящее время снабжение жителей села Кожурла ведется от котельной МУП «Кожурлинское ЖКХ» мощность которой 3,24 Гкал/ч. Исходя из расчетов в программном продукте Zulu (п. 2.4) версии 7.0.0.5143 производственные мощности котельной загружены на 35 %.

**4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения**

В зависимости от конкретных местных условий могут быть применены и другие температурные графики на выходе из основных источников теплоснабжения применяются графики 1**50/70°**С**, 130/70°**С**,115/70°**С**, 95/70**°С.

До 1991 года такие температурные графики ежегодно перед осенне-зимним отопительным сезоном утверждались администрациями городов и других населенных пунктов, что было регламентировано соответствующими нормативно-техническими документами (НТД).

В последующем эта норма из НТД исчезла, однако нормативное требование об обязательности составления температурных графиков отопления восстановлено Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «[О теплоснабжении](http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/zakonodatelstvo-zhkx/177-zakon-o-teplosnabzhenii-n-190-fz)».

Согласно СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети” для проектируемой котельной температурный график **95/70**°С будет оптимальным.

Все расчеты в программном продукте Zulu велись для температурного графика **95/70**°С. Изменение данного графика повлияет на параметры тепловой системы.

**4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей**

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии отсутствуют, в связи с тем, что нет данных о вводе в эксплуатацию новых мощностей, для которых планируется передача тепловой энергии.

**5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

**5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)**

Зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии с. Кожурла не выявлено.

**5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку**

Планируется строительство тепловых сетей для подключения тепловой нагрузки жилых домов и общественных зданий в объеме 0,299 Гкал/ч.

Таблица № 6

Расчетные тепловые нагрузки подключаемых объектов к котельной МУП «Кожурлинское ЖКХ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| 1 | Жилой дом, ул. Ленинская, 7 | 0,094 |
| 2 | Жилой дом, ул. Ленинская, 7а | 0,093 |
| 3 | Жилой дом, ул. Ленинская, 11 | 0,078 |
| 4 | Гараж, ул. Ленинская, 9а | 0,027 |
| 5 | Пекарня, ул. Ленинская, 9 | 0,007 |
|  | **Итого:** | **0,299** |

Пропускной способности магистрального участка от котельной до ТК-3 для подключения новых потребителей мощностью до 0,3 Гкал/ч достаточно. Стоит отметить что запас пропускной способности трубопровода составляет менее 10 %.

Схема тепловой сети с учетом подключения перспективных объектов представлена в приложении № 8.

Гидравлический расчет тепловой сети с учетом подключенных объектов представлен в приложениях № 9, 10, 11. Пьезометрические график от котельной до жилого дома, ул. Ленинская, 11 представлен в приложении № 12.

**5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

При подключении новых абонентов к котельной будет произведена реконструкция тепловых сетей, с целью повышения надежности функционирования системы теплоснабжения. В с. Кожурла только один источник выработки тепловой энергии, в связи с этим предложения по данному пункту отсутствуют.

**5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы**

Рекомендуется развитее системы теплоснабжения данного источника, для увеличения присоединенной нагрузки, как следствие более эффективное использование теплогенерирующего оборудования, а следовательно снижение себестоимости 1 Гкал тепловой энергии.

**5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти**

В настоящее время износ сетей незначительный, потери тепла при транспортировке до потребителей составляют менее 4% что соответствует нормативным требованиям.

**6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ**

Котельная села Кожурла работает на угле, резервного топлива не предусмотрено.

Использование газа предусматривается для отопления жилых и административно – общественных зданий от газопровода среднего давления.

Годовой расход газа для населения составит 365 тыс. м3/год.

Расчеты выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год, согласно Методическим рекомендациям:

- средняя норма расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды – 250 м3 – 280 м3 в год.

- на автономное отопление жилых домов – 900 - 1100 м3.

**7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

**7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе**

Согласно Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кожурлинского сельсовета Убинского района на 2013-2022 годы запланированы мероприятия по строительству газовой котельной.

Таблица № 6

План финансирования мероприятий по развитию теплоснабжения Кожурлинского сельсовета на 2013 -2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Объем финансирования, руб. | Срок реализации,  год | Источник финансирования, руб. |
| Строительство газовой котельной в с. Кожурла | 18000000 | 2022 | 14400000 руб. – областной бюджет |
| 2700000 руб. – местный бюджет |
| 900000 руб. – средства МУП «Кожурлинское ЖКХ» |

**7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе**

Согласно Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кожурлинского сельсовета Убинского района на 2013-2022 годы запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для подключения к централизованному теплоснабжению жилых домов.

Таблица № 7

План финансирования мероприятий по развитию теплоснабжения Кожурлинского сельсовета на 2013 -2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Объем финансирования, руб. | Срок реализации,  год | Источник финансирования, руб. |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения к централизованному теплоснабжению многоквартирных жилых домов 2 км | 8400000 | 2021 | 6720000 руб. – областной бюджет |
| 1260000 руб. – местный бюджет |
| 420000 руб. – средства МУП «Кожурлинское ЖКХ» |

**7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения**

Температурный график газовой котельной будет таким же, как и у существующей котельной. Гидравлический режим работы системы теплоснабжения не изменится.

**Перечень предложений по инвестированию средств в существующие объекты системы теплоснабжения села Кожурла, представленный в Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кожурлинский сельсовет на 2013-2022 годы, согласован с МУП «Кожурлинское ЖКХ» - единственным предприятием, осуществляющим обслуживание котельной и теплосетей.**

**8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)**

Система теплоснабжения села Кожурла состоит из котельной и 0,8 км теплосетей, которые обслуживаются персоналом МУП «Кожурлинское ЖКХ». Котельная осуществляет теплоснабжение жилого фонда, административно – общественных зданий и имеет тепловую мощность 1,995 Гкал/ч. В настоящее время МУП «Кожурлинское ЖКХ» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации:

* Владеет на праве собственности источником тепловой энергии.
* Надежно обеспечивает теплоснабжение с. Кожурла имея технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.
* МУП «Кожурлинское ЖКХ» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняют обязанности теплоснабжающей организации:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

- планирует осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

**9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

В селе Кожурла Кожурлинского сельсовета, Убинского района Новосибирской области существует один источник централизованного теплоснабжения, который снабжает тепловой энергией жилой фонд и административно – общественные здания, он загружен на 37%.

Предприятие обеспечивает потребителей тепловой энергией в виде горячей воды на нужды отопления; осуществляет непосредственно услугу по передаче тепловой энергии от источника централизованного теплоснабжения потребителям, расположенным на территории села.

В связи с тем, что на территории поселения присутствует всего один теплоисточник, распределение нагрузки между источниками невозможно.

**10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ**

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, несомненно, имеют весьма важное практическое значение. Отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения может повредить интересам потребителей тепловой энергии, и оперативному устранению причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Как показывает статистика, в населенных пунктах имеется огромное количество бесхозяйных участков тепловых сетей. Зачастую складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, вновь созданные предприятия не приобретали право собственности на эти объекты, а с другой - выступали их балансодержателями, что неизбежно привело к негативным последствиям: новые собственники не осуществляли содержание и ремонт тепловых сетей, отказывались заключать с потребителями договоры теплоснабжения и т.п.

В начале девяностых годов были установлены положения, в соответствии с которыми объекты инженерной инфраструктуры независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность. Названные объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность.

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью.

Проведенными обследованиями бесхозяйственных тепловых сетей на территории села Кожурла не выявлено.

|  |
| --- |
| Генеральный директор УТВЕРЖДАЮ:  ООО «Оптимальные технологии» Глава администрации  Кожурлинского сельсовета  Убинского района  Новосибирской области  А.В. Тетельман \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г.  **Схема теплоснабжения с. Кожурла, Кожурлинского сельсовета, Убинского района, Новосибирской области на 2014-2018 г.г. и на период до 2022г.**  **Обосновывающие материалы**  г. Новосибирск, 2014 г. |

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стр. |
| 1 | **Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения** | 5 |
| 1.1 | Функциональная структура организации теплоснабжения | 5 |
| 1.2 | Источник теплоснабжения | 7 |
| 1.2.1 | Состав и технические характеристики установленного оборудования | 7 |
| 1.2.2 | Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования (насосов, химводоподготовки, теплообменников) | 9 |
| 1.3 | Регулирование отпуска тепловой энергии | 9 |
| 1.4 | Учет тепловой энергии | 9 |
| 1.5 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 9 |
| 1.6 | Анализ фактических и расчетных тепловых и гидравлических режимов | 10 |
| 1.7 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии | 11 |
| 1.8 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки | 11 |
| 1.9 | Описание существующих технических и технологических проблем | 12 |
| 2 | **Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения** | 14 |
| 2.1 | Площадь строительных фондов и прирост строительных фондов по расчетным элементам территориального деления | 14 |
| 2.1.1 | Прогноз потребления тепловой энергии, приросты потребления тепловой энергии по видам потребления | 14 |
| 2.2 | Мастер-план разработки схемы теплоснабжения | 15 |
| 3 | **Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования** | 16 |
| 3.1 | Электронная модель системы теплоснабжения | 16 |
| 3.1.1 | Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения | 16 |
| 3.2 | Описание программного комплекса | 17 |
| 3.2.1 | Общие положения | 17 |
| 3.2.2 | Сервер Геоинформационной системы Zulu | 17 |
| 3.2.3 | Особенности ZuluServer | 18 |
| 3.2.4 | Инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu | 20 |
| 3.2.5 | Взаимодействие с другими программами | 20 |
| 3.2.6 | Возможности ГИС Zulu | 22 |
| 3.2.7 | Организация семантических данных | 28 |
| 3.2.8 | Пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo | 31 |
| 3.2.9 | Построение расчетной модели тепловой сети | 32 |
| 3.2.10 | Наладочный расчет сети | 39 |
| 3.2.11 | Поверочный расчет тепловой сети | 40 |
| 3.2.12 | Конструкторский расчет тепловой сети | 41 |
| 3.2.13 | Пьезометрический график | 41 |
| 3.3 | Расчет теплового и гидравлического режимов | 42 |
| 3.4 | Разработка эксплуатационного гидравлического режима | 42 |
| 4 | **Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки** | 45 |
| 5 | **Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах** | 46 |
| 5.1 | Балансы теплоносителя | 46 |
| 5.1.1 | Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети | 46 |
| 6 | **Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии** | 47 |
| 6.1 | Расчет радиусов эффективного теплоснабжения | 47 |
| 7 | **Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них** | 51 |
| 7.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 51 |
| 7.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 51 |
| 7.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 51 |
| 7.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 52 |
| 7.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 52 |
| 7.6 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 53 |
| 7.7 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 53 |
| 7.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 53 |
| 8 | **Перспективные топливные балансы** | 54 |
| 8.1 | Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа | 54 |
| 8.2 | Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива | 54 |
| 9 | **Оценка надежности теплоснабжения** | 54 |
| 10 | **Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение** | 60 |
| 11 | **Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации** | 62 |
| Приложения | | |
| 12 | Приложение № 1. Схема теплоснабжения с. Кожурла | |
| 13 | Приложение № 2. Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Кожурла | |
| 14 | Приложение № 3. Расчетные данные по участкам тепловой сети с. Кожурла | |
| 15 | Приложение № 4. Расчетные данные по потребителям тепловой сети с. Кожурла | |
| 16 | Приложение № 5. Пьезометрический график от котельной до Больницы, ул. Трудовая, 9 | |
| 17 | Приложение № 6. Пьезометрический график от котельной до Дома культуры | |
| 18 | Приложение № 7. Пьезометрический график от котельной до Жилого дома, ул. Школьная, 3 | |
| 19 | Приложение № 8. Схема тепловой сети с учетом подключения перспективных объектов к котельной МУП «Кожурлинское ЖКХ» | |
| 20 | Приложение № 9. Данные гидравлического расчета перспективной системы централизованного теплоснабжения | |
| 21 | Приложение № 10. Расчетные данные по участкам тепловой сети с. Кожурла с учетом подключения перспективных объектов | |
| 22 | Приложение № 11. Расчетные данные по потребителям тепловой сети с. Кожурла | |
| 23 | Приложение № 12. Пьезометрический график от котельной до жилого дома, ул. Ленинская, 11 | |

**1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

# 1.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

Территория Кожурлинского сельсовета находится в западной части Убинского района. С западной стороны Кожурлинский сельсовет граничит с Барабинским и Куйбышевскими районами НСО, на севере с Куйбышевским районом НСО, на востоке территория сельсовета ограничена Колмаковским сельсоветом, с юга и юго-запада имеет границу с Невским сельсоветом.

Общая площадь территории поселения в настоящее время, на период разработки проекта, составляет 299,29 га, численность населения на 01.01.2012 г. составила 1463 человек. Плотность постоянного населения в целом составляет 4,9 чел/га.Кожурлинский сельсовет состоит из объединенных общей территорией двух сельских населенных пунктов: село Кожурла и поселок Ждановский. Административным центром Кожурлинского сельсовета является с. Кожурла.

Селитебная территория представлена одноэтажной застройкой усадебного типа. Жилая застройка представлена одноэтажными деревянными домами приусадебного типа.

Общая тепловая нагрузка на данный период составляет 0,756 Гкал/ч из них жилищно-коммунального сектора составляет 0,071Гкал/ч.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий, оборудованных системами централизованного отопления с. Кожурла осуществляется от блочно-модульной котельной типа КМТ-1800 3КВ МУП «Кожурлинское ЖКХ», введенной в эксплуатацию в 2012 году стоимостью 5570 тыс.руб.

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами типа КВс–1,16. Установленная мощность котельной 1,995 Гкал/ч. Топливом для котлов служит каменный уголь. Котельная покрывает тепловые нагрузки жилого фонда и об­щественного фонда.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «80-60»).

Система теплоснабжения 2-х трубная, 2-х контурная, подземная. Нагрев сетевой воды осуществляется сетевыми подогревателями установленными на котельной.

Общая протяженность тепловых сетей с. Кожурла составляет 0,8 км. В 2011 году проведена модернизация тепловых сетей, общей стоимостью 2774,8 тыс. руб.Теплосети выполнены из тепло и гидроизолированных трубопроводов марки «Флексален», проложенные бесканальным способом.

Основной проблемой системы теплоснабжения с. Кожурла является малая присоединенная нагрузка, неэффективность и несоответствие экологическим нормам котельной на угле. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют 4 %, что соответствует требованиям изоляции тепловых сетей устанавливаемых нормативными документами.



Рисунок 1. Карта c. Кожурла с котельной

**1.2. Источник теплоснабжения**

Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования.

Система теплоснабжения с. Кожурла обеспечивается услугами МУП «Кожурлинское ЖКХ».

В настоящее время система состоит из угольной котельной и тепловых сетей протяженностью 3,45 км:

**Котельная** – год ввода в эксплуатацию – 2012 г., два водогрейных котла типа КВс–1,16, общей мощностью 1,995 Гкал/ч. Уровень загрузки – 38 %. Услуга централизованного горячего водоснабжения не оказывается. Топливом для котлов служит каменный уголь. Резервного топлива нет. Система теплоснабжения котельной независимая (двухконтурная). Котельная оборудована приборами учёта выработки тепловой энергии. Частотного регулирования нет.

Подпитка котлового и сетевого контура производится химически обработанной водой, прошедшей хим. Подготовку в установке ХВО. Подпитка котлового контура производится из емкости запаса воды и осуществляется в автоматическом режиме.

Для компенсации теплового расширения воды в сети использованы расширительные баки типа WesterWRW. Избыточное давление в системе контролируется предохранительными клапанами.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии на котельной – 0,325 тут/Гкал.

Котельная не имеет аварийного топлива. Резервирования системы теплоснабжения нет.

## Состав и технические характеристики установленного оборудования

Реестр отопительной котельной приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Реестр отопительной котельной

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия , ИНН, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя | Наименование котельной (муниципальная,М/ отопительная,О/ производственно-отопительная, ПО), адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основное/резервное топливо, Суточный расход по подключенной нагрузке, тонн | Теплопроизводительность, Гкал/час | | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Кол-во жилых домов/ квартир, шт./кв. Кол-во жителей, чел. | Количество зданий и сооружений (в том числе, соц. культ. быта), шт. | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм | % износа оборудования (котлы/ теплосети) | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Категорийность электроснабжения | Резервное водоснабжение | | Паспорт готовности к ОЗП 2009-2010г.г. |
| одного котла | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | МУП «Кожурлинское ЖКХ» | Котельная М/О | КВс-1,16 | 2 | 2012 | Уголь/нет 3,2 | 0,997 | 1,995 | 0,756 | 2/4/16 | 9/6 | 0,756/90 | 5/5 | нет | III | нет |  | |

* + 1. **Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования (насосов, химводоподготовки, теплообменников)**

Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования (насосов, химводоподготовки, теплообменников) приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Тип |
| Котельная | | | |
| 1 | Сетевые Теплообменники | 2012 | Ridan |
| 2 | Насосы котлового контура | 2012 | Grundfoss MQ 3-35 |
| 3 | Насосы сетевого контура | 2012 | Grundfoss TP 80-340/4 |
| 4 | Емкостьзапаса воды | 2012 | СибЭнергоТерм |

# 

# Регулирование отпуска тепловой энергии

Нормативным температурным режимом для котельной является отпуск теплоносителя по температурному графику с температурой в подающем трубопроводе 80°С, в обратном 60°С сетевого контура и 95/70°С по котловому контуру. Так как нет обеспечения населения горячим водоснабжением, график только для отопительных нужд.

# 

# Учет тепловой энергии

На источнике установлены приборы учета выработки тепла, у потребителейучета потребленного тепла нет.

# Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Теплосети выполнены из тепло и гидроизолированных трубопроводов марки «Флексален», проложенные бесканальным способом, диаметрами от 63 до 110 мм. Прокладка - подземная. Сети не закольцованы.

Общая протяженность магистральных тепловых сетей с. Кожурла составляет 0,8 км.

Основной проблемой системы теплоснабжения с. Кожурла является малая загруженность источника теплоснабжения, неэффективность и несоответствие экологическим нормам котельной на угле, а также отсутствие централизованного горячего водоснабжения.

Диспетчерезации в населенном пункте нет.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей с. Кожурла на 2014 год с учетом тепловых потерь в сетях составляет 0,786Гкал/час, в том числе:

расход тепла на систему отопления – 0,756 Гкал/час;

тепловые потери в сетях – 0,03Гкал/час.

В приложении в таблицах № 3 и № 4 показаны расчетные данные по потребителям, участкам теплопроводов и расчетные тепловые потери в тепловых сетях в программе ZuluThermo, Гкал/ч.

Планируемая продолжительность отопительного периода – 5520 часов (230 суток).

Компенсация температурных удлинений обеспечивается углами поворотов трубопроводов.

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены в подземной исполнении.

# Анализ фактических и расчетных тепловых и гидравлических режимов

Для анализа фактического теплового и гидравлического режима был разработан расчетный наладочный режим для удобства сравнения фактических и расчетных параметров.

Расчет произведен в созданной электронной базе при разработке теплового и гидравлического режима. Режим отпуска теплоты принят по расчетному графику отпуска тепла 80 / 60°С с «нижней» срезкой 60°С согласно требований Лит.1, п. 7.6 при расчетной внутренней температуре воздуха внутри жилых помещений +20°С (п.7.4).

Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля ZuluThermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

– обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям;

– безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре;

– давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6 ати для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10 ати - стальными);

– надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати);

– располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть не менее 3хкратного сопротивления системы при безэлеваторном присоединении.

В приложении в таблице № 4 кроме данных гидравлического расчета приведены тепловые потери на каждом участке в подающем и обратном трубопроводе и расчетные температуры в начале и конце участка сети.

Данные по расчетному режиму приведены в разделе «Электронная модель системы теплоснабжения».

Результаты расчета приведены в приложении в таблицах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

Общие данные по тепловой сети в расчетном наладочном режиме приведены в таблице № 5. Разработанный наладочный режим соответствует всем требованиям к гидравлическому режиму.

# Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

**Тепловые нагрузки потребителей рассчитаны по** удельному расходу тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади в месяц) – 0,13Гкал/кв.м, согласно долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Кожурлинского сельсовета на 2014-2017 годы» исходя из площади отапливаемых помещений.

**Таблица тепловых нагрузок приведена в приложении в таблице № 1.**

# Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В настоящее время теплоснабжение с. Кожурла осуществляется от котельной МУП «Кожурлинское ЖКХ».

Баланс установленной тепловой мощности и расчетной тепловой нагрузки для котельной, согласно разработанному тепловому и гидравлическому режиму приведены в таблице № 3. Согласно расчетным данным, мощности установленных котлоагрегатов на котельной достаточно для покрытия максимальной нагрузки при расчетной температуре.

Таблица № 3

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной МУП «Кожурлинское ЖКХ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 1,995 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | Лет | 2 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,995 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 |
| 5 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 |
| 6 | Расчетная тепловая нагрузка котельной | Гкал/ч | 1,995 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка,  в том числе: | Гкал/ч | 0,756 |
| 8 | Жилые здания | Гкал/ч | 0,071 |
| 9 | Социальные, культурные, бытовые здания | Гкал/ч | 0,685 |
| 10 | Производственные здания | Гкал/ч | - |
| 11 | Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 1,239 |

# Описание существующих технических и технологических проблем

Общая протяженность магистральных тепловых сетей c. Кожурла составляет 0,8 км.

Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют 0,03 Гкал/ч или 4 %, что соответствует нормативным показателям.

Основными проблемами системы теплоснабжения является:

– низкий показатель загруженности производственных мощностей, как следствие:

– высокая стоимость приводит к низкой востребованности услуги потребителями;

– неэффективность и несоответствие экологическим нормативам котельной на угле;

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 2 года составляет на 4% от мощности.

Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

Перечень целевых показателей эффективности передачи тепловой энергии в зоне действий источников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень показателей | Единица измерения | Значение |
| 1 | Расчетное количество теплоты, отпущенное в сеть | тыс. Гкал | 2,5 |
| 2 | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,09 |
| 3 | Потери тепловой энергии | % | 3,6 |
| 4 | через изоляционные конструкции теплопроводов | тыс. Гкал | 0,09 |
| 5 | То же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 3,6 |
| 6 | С утечкой теплоносителя | тыс. Гкал | - |
| 8 | Потери теплоносителя | тыс. м3 | - |
| 9 | Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,58 |
| 10 | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | °С | 80 |
| 11 | Расчетная температура теплоносителя в обратном теплопроводе | °С | 69,118 |
| 12 | Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | °С | 25,88 |
| 13 | Нормативная разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали | °С | 20 |
| 14 | Площадь покрываемая источником | км² | 0,069 |
| 15 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км² | 10,9 |

1. **ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

# Площадь строительных фондов и прирост строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха приоритетным направлением развития системы теплоснабжения с. Кожурла является отказ от твердого угольного топлива и переход на природный газ в качестве топлива.

Основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 35 м2 на человека, а на первую очередь 25 м2, годовая потребность в теплевозрастет. Строительство новых централизованных источников тепла в с. Кожурла не планируется. Организация обеспечения с. Кожурла теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе локальных газовых котельных и индивидуальных систем теплоснабжения, а также развития существующих источников и систем теплоснабжения.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

## Прогноз потребления тепловой энергии, приросты потребления тепловой энергии по видам потребления

Данные по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту не предоставлены.

Для разработки схемы теплоснабжения существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта тепловые нагрузки определены **по** удельному расходу тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади в месяц) – 0,08 Гкал/кв.м исходя из площади отапливаемых помещений.

В основу расчетов положены следующие исходные данные:

1) Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления tн= -39°С;

2) Расчетная численность населения на 1-ю очередь строительства – 870 человек;

3) Обеспеченность общей площадью на 1 человека – до 25 м2;

4) Расчетная численность населения на расчетный срок строительства – 900 человек;

5) Обеспеченность общей площадью на 1 человека – до 35 м2.

# Мастер-план разработки схемы теплоснабжения

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с требованиями к схеме теплоснабжения для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, из которых будет отобран рекомендуемый вариант развития схемы теплоснабжения.

Согласно предоставленной администрацией с. Кожурла информации, планируется подключение новых потребителей к существующей котельной общей нагрузкой 0,299 Гкал/ч, при этом планируется развитее и увеличение протяженности тепловых сетей.

1. **АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

# Электронная модель системы теплоснабжения

## 3.1.1. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Кожурлинского сельскогопоселения на базе программно-расчетного комплекса Zulu (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

– повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения Кожурлинского сельскогопоселения;

– проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения Кожурлинского сельскогопоселения;

– обеспечения устойчивого градостроительного развития поселения;

– разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения Кожурлинского сельскогопоселения;

– минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

– создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

– создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения Кожурлинского сельскогопоселения, привязанных к топ.основе поселения;

– сведения балансов тепловой энергии;

– оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

– моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство нового источника тепловой энергии, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.).

## Описание программного комплекса

### Общие положения

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения Кожурлинского сельскогопоселения был выбран программно-расчетный комплекс ZULU.

В данном разделе представлено краткое описание функциональных возможностей основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, поставляемых в рамках выполнения настоящего проекта:

– сервер Геоинформационной системы Zulu;

– инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu;

– пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo.

### Сервер Геоинформационной системы Zulu

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет.

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их несанкционированного изменения.

Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. Система паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные возможности и ограничения для доступа и работы с данными.

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный клиент ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с локальной машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer.

Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, либо имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети Интернет.




Рисунок № 2. Встроенный клиент ГИС Zulu-ZuluServer

### Особенности ZuluServer

* **Адресация данных**

ГИС Zulu в своей работе с данными использует путь к файлам слоев, карт, проектов и других, эти данные представляющим. Путь к файлу может быть локальным типа «C:\Zulu\Buildings.b00» или сетевым вида «\\server\C\Zulu\Buildings.b00».Для доступа же к данным на сервере, Zulu пользуется адресом ресурса URL (uniformresourcelocation) вида «zulu://server/buildings.zl». Подобно тому как веб-браузер использует URL для доступа к страницам веб-сайта, ГИС Zulu использует свой тип URL для адресации к данным на сервере ZuluServer.

* **Наложение слоев с разных серверов**

ГИС Zulu дает возможность работать одновременно с картами и слоями с разных серверов и накладывать в одной карте слои с локальной машины и слои с сервера друг на друга в произвольном порядке.

Например, на карту местности в виде слоев, загруженных с удаленного сервера (допустим, из Интернета) можно наложить план предприятия с сервера данного предприятия, а поверх расположить схему инженерных коммуникаций, расположенную на клиентской машине.

* **Многопользовательское редактирование**

ZuluServer дает возможность одновременного редактирования одних и тех же графических и табличных данных несколькими пользователями. При этом ведется независимый для каждого пользователя журнал отката.

* **Автоматическое обновление карты**

При изменении данных одним из клиентов, сервер оповещает всех клиентов, пользующихся в данный момент этими данными, что приводит к автоматическому обновлению данных на карте.

* **Публикация данных**

ZuluServer спланирован так, чтобы дать возможность быстро и просто опубликовать данные, созданные с помощью настольной версии ГИС Zulu. Физический формат данных при этом не меняется. Достаточно с помощью утилиты подготовки данных или вручную настроить ссылки для сервера ZuluServer и данные становятся доступными в сети. Подобно веб-серверу, сервер Zulu по запросу с клиентского места нужного ресурса предоставит данные, сопоставленные с этим ресурсом.

* **Администрирование данных**

ZuluServer предоставляет возможность разграничить доступ к данным и назначить различные правила и права доступа к ним. Можно предоставить как анонимный доступа к данным для широкой публики, так и ограничить его для узкого круга пользователей, определив для каждого из них какие операции с данными ему разрешены.

* **Web-службы WMS и WFS**

ZuluServer позволяет работать с данными сервера по спецификациям WMS 1.1.1, WMS 1.3.0 (WebMapService) и WFS 1.0.0 (WebFeatureService) разработанными OGC (OpenGeospatialConsortium).

Web-служба WMS позволяет отображать слои и карты сервера на клиентах, поддерживающих спецификации WMS, в частности, Zulu, GoogleEarth, GoogleApi, OpenLayers, YandexMap, MapInfo, ArcGIS и др.

Web-служба WFS обеспечивает доступ к векторной и семантической информации сервера для клиентов, поддерживающих данную спецификацию.

* **Пространственный фильтр к данным**

Права доступа к серверным данным для пользователя или группы пользователей можно ограничить областью, заданной простым или составным полигоном.

Если введено такое ограничение, то пользователь сможет отображать слои и оперировать данными только в пределах указанной области.

При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows для авторизации пользователя на сервере, как это делает например Microsoft SQL Server. Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль.

* **Авторизация Windows**

При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows для авторизации пользователя на сервере, как это делает например Microsoft SQL Server. Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль.

### Инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu

ГИС Zulu - инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

### Взаимодействие с другими программами

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как MapInfo,  AutoCADRelease 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие программы как MapInfo, AutoCADRelease 12 и ArcView. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу MicrosoftExcel или страницу HTML.

В системе Zulu также могут без преобразования использоваться описатели растровых объектов в форматах MapInfo и OziExplorer.

Геоинформационная система Zulu по внешнему виду весьма похожа на широко распространенные продукты семейства MicrosoftOffice и имеет схожее оборудование меню и панелей инструментов. Система позволяет открывать одновременно несколько карт, работать с семантическими информацией, получаемой как из локальных таблиц (Paradox, dBase), так и из баз данных MicrosoftAccess, Microsoft SQL Server, Oracle и других. Система также позволяет проводить совместный анализ графических и семантических данных, пересекать запросы к семантическим данным с подмножеством графических данных, выполнять тематическую раскраску по семантическим данным, экспортировать табличные данные для анализа в MicrosoftExcel.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, поли-контуры, поли-ломанные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с прочими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера и прочее) моделировать и инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения.




Рисунок № 3. Стили отображения различных (состояний) классифицируемых объектов

Система спланирована для расширения, как продуктами разработчика, так и программами пользователей. Архитектура plug-ins (дополнительные встраиваемые модули) позволяет использовать Zulu как ГИС-платформу (или ГИС-среду) для работы других приложений, как это сделано разработчиком в ZuluThermo (для расчетов систем теплоснабжения).

### Возможности ГИС Zulu

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев:

* векторные слои;
* растровые слои;
* слои рельефа;
* слои WMS (Web Map Service).

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую скорость работы графических и топологических алгоритмов. Имеется возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров.

Векторный слой можно организовать как «слой в памяти». Тогда все данные слоя будут находиться в оперативной памяти, что даст возможность отображать и изменять эти данные чрезвычайно быстро. Эта возможность используется для создания анимированных карт - например, отображать движущиеся объекты или данные телеметрии.

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп, ограниченное лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров). Поддерживаемые форматы растров: BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Слой рельефа содержит в особом бинарном формате модель рельефа определенной территории в виде триангуляции, у которой известны высоты вершин всех треугольников. Слой рельефа позволяет решать ряд задач, связанных с моделью рельефа.

Слои WMS содержат в текстовом формате параметры соединений с серверами, предоставляющими картографические изображения по спецификации OGC (OpenGeospatialConsortium) для сервиса WebMapService (WMS OGC).

Объекты слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

* точечные (пиктограммы или «символы»);
* текстовые;
* линейные (линии, поли-линии);
* площадные (контуры, поли-контуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

* точечные (пиктограммы или «символы»);
* линейные (линии, поли-линии);
* площадные (контуры, поли-контуры).

Атрибутивные или семантические данные хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Редактор структуры слоя служит для создания и редактирования типов и режимов слоя, создания библиотеки символов и библиотеки типовых графических объектов.

Все операции по преобразованию структуры слоя происходят в диалоге «Структура слоя»:




Рисунок № 4. Диалоговое окно "Структура слоя"

Диалоговое окно разделено на две части, в зависимости от того, какой пункт выделен с левой стороны, справа будут происходить соответствующие изменения, т.е. будет отображаться информация, относящаяся к выбранному пункту.

Если выбранный слой уже имеет типовые объекты, то они отобразятся слева в дереве типов и режимов. Дерево содержит все типы, входящие в данный слой, и связанные с каждым типом режимы. Для изменения параметров существующего типа или режима следует встать на соответствующую строку дерева.

В окне редактора структуры слоя можно выполнить следующие действия:

* переименовать пользовательское название слоя, увидеть имя файла слоя и путь до него;




Рисунок №5. Диалоговое окно "Структура слоя"

* создать новый, изменить уже существующий или импортировать символ в библиотеке символов;




Рисунок № 6. Раздел "Символы"

* создать новую базу данных, изменить или добавить готовую базу данных, реструктурировать таблицы, добавлять/удалять в них поля;




Рисунок № 7. Раздел "База данных"

* указать, какая база данных будет использоваться примитивами слоя;




Рисунок № 8. Раздел "Примитивы"

* создать новый тип, новый режим;




Рисунок № 9. Раздел "Типы и режимы"

* сохранение изменений и выход.

Для сохранения изменений структуры слоя следует нажать кнопку «Сохранить» или выбрать пункт меню Файл/Сохранить.

Для выхода из редактора структуры слоя нужно нажать кнопку «Выход» или выбрать пункт меню Файл/Закрыть. Если изменения не были сохранены, система предложит это сделать.

Изменение структуры слоя приведет к перестроению всех окон системы, содержащих отредактированный слой.

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности эта возможность позволят, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно спроецировать из одной системы координат в другую.

### Организация семантических данных

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников BorlandDatabaseEngine (BDE), OpenDatabaseConnectivity (ODBC) или ActiveXDataObjects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

* Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;
* MicrosoftAccess;
* Microsoft SQL Server;
* ORACLE;
* другие источники ODBC или ADO.

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

* MapInfo MIF/MID;
* AutoCAD DXF;
* Shape SHP.

Экспорт карты (WindowsBitmap (BMP)), экспорт семантических данных (MicrosoftExcel, HTML, текстовый формат).

Данные на карте представляются в виде произвольного числа графических слоев. Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении "на лету".

Есть возможность индивидуального стиля отображения объектов. Для примитивов - цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста. Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов можно переопределять картой - для всех примитивов принудительно задается один стиль.

Также стиль отображения объектов можно менять с помощью тематической раскраски, которая может быть создана как по семантическим данным, так и программно.

Для всех объектов слоя есть возможность выводить надписи или бирки. Текст надписи может извлекаться из семантической базы данных или переопределяться программно, бирки же генерируются автоматически, но могут расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки на точку на местности с определенным масштабом отображения или на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект, движущийся по карте).

Печать карты можно производить на одной или нескольких страницах, на страницах для последующей склейки, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, по габаритам всей карты, габаритам отдельного слоя или группы объектов слоя, по заданной прямоугольной области на местности.

Карты, объединенные общей тематикой можно организовать в проект – совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей.

В рамках проекта, карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба, например, от объекта на карте можно перейти к его детальной схеме.

Ввод производится с экрана мышкой или по координатам с клавиатуры. Возможности редактирования: трассировка линий, автозамыкание контуров, врезка, копирование, вставка, поворот и дублирование.

Глубина журнала отмены/возврата действий неограниченна. Отмена/возврат распространяется не только на модифицирование отдельных объектов, но и на операции редактирования группы объектов (удаление, перемещение, дублирование, поворот, врезка, копирование, вставка) и элементов объекта (перемещение, удаление, вставка узлов, перемещение, удаление рёбер, разбиение участка символьным объектом).

Трансформация слоя осуществляется с помощью аффинных преобразований (масштаб, сдвиг, поворот) над всем слоем.

Оверлей - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:

* объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);
* разъединение объектов;
* разделение одного объекта группой объектов;
* вырезка из одного объекта области группы объектов;
* отрезание объекта вне области группы других объектов;
* узлование;
* буферные зоны;
* построение контуров по сети.

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топоснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные сети.

Сеть состоит из типовых объектов. Типы объектов имеют один из следующих признаков:

* источник;
* потребитель;
* отключающее устройство;
* простой узел;
* участок.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода). Выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Система позволяет получать и отображать на карте пространственные данные с web-серверов, поддерживающих спецификации WMS (WebMapService), разработанные OpenGeospatialConsortium (OGC).

Данные WMS сервера подключаются к системе в виде особого слоя Zulu (слой WMS). Этот слой может отображаться на карте в различных комбинациях с любыми другими слоями.

### Пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

* построение расчетной модели тепловой сети;
* паспортизация объектов сети;
* наладочный расчет тепловой сети;
* поверочный расчет тепловой сети;
* конструкторский расчет тепловой сети;
* расчет требуемой температуры на источнике;
* коммутационные задачи;
* построение пьезометрического графика;
* расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

### Построение расчетной модели тепловой сети

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Математическая модель сети для проведения теплогидравлических расчетов представляет собой граф, где дугами, соединяющими узлы, являются участки трубопроводов.

Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети.

Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет.

Вот пример простой сети из одного источника, тепловой камеры и двух потребителей во внешнем и внутреннем представлениях:




Рисунок № 10. Пример сети из одного источника, тепловой камеры и двух потребителей

На расчетной схеме красным цветом условно обозначены участки подающего трубопровода, синим - обратного, зеленым - участки, соединяющие подающий и обратный трубопроводы. Источник изображен участком со стрелкой в кружке. Так изображены участки, на которых действует устройство, повышающее давление (например, насос).

Участок изображается одной линией, но может означать несколько состояний, задаваемых разными режимами.




Рисунок № 11. Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

На рисунке изображена цепочка из участков разных режимов в однолинейном изображении и соответствующая ей внутренняя кодировка.




Рисунок № 12. Внутренняя кодировка участков разных режимов

Из рисунка видно, что цепочка участков во внутреннем представлении дважды разорвана по подающему и по обратному трубопроводам.

Сопротивление подающего и обратного трубопровода каждого участка зависит от длины участка, диаметра, зарастания, шероховатости, суммы коэффициентов местных сопротивлений трубопровода. Падение давления на участке пропорционально сопротивлению и квадрату расхода.

Куда потечет вода, в общем случае можно узнать, только определив потокораспределение в результате гидравлического расчета. Стрелка при изображении участка формально указывает направление от начала к концу участка, заданное при его вводе (при рисовании). С точки зрения результатов расчета, если значение расхода на участке положительно, то вода в этом участке течет по стрелке, если значение расхода на участке отрицательно, то вода течет против стрелки.




Рисунок № 13. Потокораспределение

На рисунке изображены две одинаковые схемы. В первой участок вводился слева направо, во второй - справа налево. На участках подписаны полученные при расчете расходы по подающим и обратным трубопроводам. Соответствующие значения расходов на обеих схемах отличаются только знаком, так как отличаются направления ввода участков, но и в первом и во втором случаях вода течет от источника к потребителю по подающему трубопроводу и от потребителя к источнику по обратному.

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или из обратного трубопроводов.

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель - это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.




Рисунок № 14. Внутренняя кодировка потребителя.

Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносителя.

Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на открытую систему ГВС).




Рисунок № 15

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.




Рисунок № 16

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.




Рисунок № 17

В текущей версии расчетов сопротивление перемычки задается теми же параметрами, что и сопротивление обычного участка.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.




Рисунок № 18. Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.




Рисунок № 19. Пьезометрические графики

На рисунке видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.




Рисунок № 20. Напорно-расходная характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают.

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определятся только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке - это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.




Рисунок № 21. Дросселирующие устройства

С точки зрения модели дроссельная шайба это фиксированное сопротивление, определяемое диаметром шайбы, которое можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. Так как это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.




Рисунок № 22. Дроссельная шайба

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем так и на обратном трубопроводе.




Рисунок № 23. Регулятор давления

На рисунке показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Регулятор расхода - это узел с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать постоянным заданное значение проходящего через регулятор расхода. Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

## Наладочный расчет сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

### Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

### Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

### Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.




Рисунок № 24. Пьезометрический график

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

## Расчет теплового и гидравлического режимов

Расчет произведен в созданной электронной базе при разработке теплового и гидравлического режима Разработанный тепловой и гидравлический режимы необходимы для проведения анализа существующего теплового и гидравлического режима.

Режим отпуска теплоты принят по расчетному графику отпуска тепла 80/60°С согласно требований Лит.1, п. 7.6. при расчетной внутренней температуре воздуха внутри жилых помещений +20°С (п.7.4.).

Расчетные расходы на нужды отопления определялись на основании приведенных в приложении таблица №1 тепловых нагрузок с учетом компенсации тепловых потерь расходом теплоносителя.

* 1. **Разработка эксплуатационного гидравлического режима**

Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля ZuluThermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

* обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям;
* безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре;
* давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6 ати для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10 ати - стальными);
* надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати);
* располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть не менее 3хкратного сопротивления системы при безэлеваторном присоединении.

Результаты расчета приведены в таблицах ниже, расчетные данные по участкам в приложении таблица № 1.

Таблица № 5

Расчетные данные по котельной с. Кожурла

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Текущий располагаемый напор на выходе из источника, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в подающем трубопроводе, т/ч |
| МУП «Кожурлинский ЖКХ» | Котельная | 1,995 | 33 | 43 | 0,756 | 0,786 | 37,8 | 37,8 |

В приложении в таблице № 4 кроме данных гидравлического расчета приведены тепловые потери на каждом участке в подающем и обратном трубопроводе и расчетные температуры в начале и конце участка сети.

Необходимые пьезометрические графики и схема теплоснабжения приведены в приложении.

1. **ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ**

Перспективные балансы тепловой мощности котельной разработаны по результатам расчетов теплового и гидравлического режимов системы теплоснабжения, приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

Перспективные балансы тепловой мощности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Значение |
| 1 | Мощность котельной | Гкал/ч | 1,995 |
| 2 | Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 |
| 3 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 |
| 4 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка  в том числе: | Гкал/ч | 0,756 |
|  | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,756 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | - |
| 5 | Резерв или дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,239 |

Из приведенных данных баланса мощности видно, что дефицит тепловой мощности отсутствует и не требуется установка дополнительных котлов и реконструкции источника теплоснабжения.

1. **БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ**

# Балансы теплоносителя

## Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

В таблице № 7 представлены все имеющиеся данные по ВПУ на котельной с. Кожурла. Котельная подпитывает тепловую сеть из трубопровода холодной воды без ХВО.

Таблица № 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона действия котельной | Единица измерения | Значение |
| 1 | Производительность ВПУ | Тонн/ч | \* |
| 2 | Средневзвешенный срок службы | лет | 2 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | Тонн/ч | \* |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | \* |
| 5 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,008 |
| 6 | Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,02 |
| 7 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | - |
| 8 | Отпуск тепла из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Тонн/ч | 0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме | Тонн/ч | - |
| 10 | Максимум подпитки тепловых сетей в период повреждения участка | Тонн/ч | - |
| 11 | Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | Тонн/ч | - |
| 12 | Доля резерва | % | - |

# Примечание: \* -данных нет.

# 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# 6.1. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:



где *i –* номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, *Qi=ΣQзд*.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:



Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:



Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

(руб./Гкал/ч),



где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

*,*руб./Гкал/ч;



*,* руб./Гкал/ч,



где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:



Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:



где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:



где Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:



где a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

**Определение радиуса эффективного теплоснабжения**

Котельная снабжает теплом тридцать один потребитель.

В таблице № 8 приведены результаты расчетов эффективного радиуса действия тепловой сети котельной.

Таблица № 8

Эффективный радиус теплоснабжения котельной в с. Кожурла

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Ед. изм. | Котельная |
| Площадь зоны действия источника | км² | 0,12 |
| Среднее число абонентских вводов |  | 9 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,756 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 0,25 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 80 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 60 |
| Среднее число абонентов на 1 км² |  | 9 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 6,3 |
| Эффективный радиус | км | 2,15 |

Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

# Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется, поскольку планируется только их модернизация.

**7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения**

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку планируется только их модернизация.

**7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется, поскольку планируется только их модернизация.

**7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных**

На долгосрочную перспективу 2013-2022 годов запланированы мероприятия модернизации тепловых сетей в селе Кожурла.

Согласно Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кожурлинского сельсовета Убинского района на 2013-2022 годы запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для подключения к централизованному теплоснабжению жилых домов, а также строительство газовой котельной.

Таблица № 9

План финансирования мероприятий по развитию теплоснабжения Кожурлинского сельсовета на 2013 -2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Объем финансирования, руб. | Срок реализации,  год | Источник финансирования, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство новых тепловых сетей для подключения к централизованному теплоснабжению многоквартирных жилых домов 2 км | 8400000 | 2021 | 6720000 руб. – областной бюджет |
| 1260000 руб. – местный бюджет |
| 420000 руб. – средства МУП «Кожурлинское ЖКХ» |
| 2 | Строительство газовой котельной в с. Кожурла | 18000000 | 2022 | 14400000 руб. – областной бюджет |
| 2700000 руб. – местный бюджет |
| 900000 руб. – средства МУП «Кожурлинское ЖКХ» |

**7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения**

Планируется строительство новых тепловых сетей для подключения к централизованному теплоснабжению многоквартирных жилых домов протяженностью 2 км.

**7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

**7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

Замена ветхих и изношенных тепловых сетей на 2013-2022 годы не запланирована.

**7.8. Строительство и реконструкция насосных станций**

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных.

### 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

### 8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Котельная села Кожурла работает на угле, резервного топлива не предусмотрено.

Существующий жилой фонд населенных пунктов Кожурлинского сельсовета для приготовления пищи снабжается сжиженным газом от газобаллонных установок, установленных в кухнях жилых домов. Часовой расход сжиженного газа (пропанобутановой смеси) для приготовления пищи определяется по величине годового расхода тепла на одного жителя 1,38 Гкал/год согласно установленным нормативам потребления газа.

Годовой расход тепла (сжиженный газ) составит 1530 Гкал/год.

Расчеты выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год, согласно Методическим рекомендациям:

**8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива**

Расчеты по источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива не производились по причине отсутствия необходимых данных на поставляемое топливо.

**9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

1. Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.
2. Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.
3. Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники.
4. А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей.

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов *λ*, которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время *t*, окажется в последующий момент *dt* в отказном состоянии.

При *λ=const* вероятность безотказной работы элемента системы за время *t* определяется как:

,

где *λdt* - вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время *t* равна:

,

где *P(t)* - вероятность безотказной работы элемента за время *t*;

*λt* - интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время *t* будет иметь вид:

.

А плотность вероятности отказов:



Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. В случае с системой теплоснабжения с. Кожурла имеет место явно выраженная последовательная структура.

С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время *t* необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

,

где *P1(t)*...*Pn(t)* - вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

,

где *λn*- поток отказов для каждого элемента за период времени *t*.

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно.

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

- вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

- вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении *τдоп*, при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С.

В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается в соответствии с (4) по формуле:

,

где *β*=65 час – коэффициент тепловой аккумуляции здания. Он зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления (в расчетах взят для кирпичного здания);

21 °С – начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12 °С – конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

*τ рн.о.*  – расчетная наружная температура для расчета отопления, равна ‑39 ºС;

*τнорм* =10,6 часа.

Для обеспечения внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления, которое определяется диаметром аварийного участка сети и составом аварийно-восстановительной бригады

Для расчета максимального диаметра трубопровода, время восстановления которого не превышало бы допустимое время остывания помещений до температуры 12ºС, использована методика, предложенная профессором Е.Я. Соколовым для расчета времени восстановления поврежденного участка трубопровода, (ч.):



где *d* - внутренний диаметр участка, м;



d=361 мм

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безотказной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до температуры +12°С.

Таблица № 10

Расчет времени выстывания поврежденного участка

|  |  |
| --- | --- |
| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Время восстановления поврежденного участка трубопровода, ч |
| 90 | 3,98 |
| 63 | 3,21 |

Далее представлен расчет наружных температур и продолжительности их стояния при полном отключении потребителей. Продолжительность стояния температуры наружного воздуха принимается согласно «Строительная климатология. Справочное пособие к СНиП 23-01-99».

Таблица № 11

Расчет наружных температур и продолжительности их стояния при полном отключении потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр поврежденного участка, мм | Время восстановления поврежденного участка, ч | Температуры наружного воздуха, °С | Продолжительность стояния, ч | Доля отопительного периода |
| 90 | 3,98 | <-39 | 9 | 0,0016 |
| 63 | 3,21 | <-39 | 9 | 0,0016 |

Из таблицы видно, что диапазоны температур наружного воздуха, при которых будут обеспечены температуры в отапливаемых помещениях не ниже 12°С, ограничены со стороны низких температур, так для всех представленных диаметров допустимое время полного отключения потребителей, равное времени восстановления поврежденного участка на всем диапазоне температур до -41°С меньше нормируемого, т.е. отказа сети не будет. В связи с этим параметры потока отказов полностью приводиться не будут.

В соответствии с (3) параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ=0,05 1/год\*км для одной трубы. Для с. Кожурла продолжительность отопительного сезона составляет 5520 часов или 0,63 года. Т.е. за отопительный период расчетная величина потока отказов составит λ=0,05\*0,63=0,0315 на 1 км для одной трубы. В зависимости от доли отопительного сезона и длины участка тепловой сети величина потока изменяется, но не превышает значения 5,96\*10-4. Следовательно, самая низкая вероятность безотказной работы равна 0,99941 (вероятность отказа – 0,00059 соответственно). Для остальных участков значения вероятности безотказной работы еще больше (вероятность отказа – меньше). Что еще раз подтверждает расчеты, приведенные выше, т.е. отказа тепловой сети не будет.

1. **ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кожурлинского сельсовета Убинского района на 2013-2022 годы предусматривает строительство новых тепловых сетей для подключения к централизованному теплоснабжению жилых домов, а также строительство газовой котельной. Реализация данной программы рассчитана до 2022 года.

Оценка капитальных вложений в реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти (см. таблицу № 12).

Данная таблица показывает основные запланированные мероприятия по строительству новых тепловых сетей для подключения к централизованному теплоснабжению жилых домов, а также строительство газовой котельной, на 2013-2022 годы.

Таблица № 12

Мероприятия

Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кожурлинского сельсовета Убинского района на 2013-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Объем финансирования, руб. | Срок реализации,  год | Источник финансирования, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство новых тепловых сетей для подключения к централизованному теплоснабжению многоквартирных жилых домов 2 км | 8400000 | 2021 | 6720000 руб. – областной бюджет |
| 1260000 руб. – местный бюджет |
| 420000 руб. – средства МУП «Кожурлинское ЖКХ» |
| 2 | Строительство газовой котельной в с.Кожурла | 18000000 | 2022 | 14400000 руб. – областной бюджет |
| 2700000 руб. – местный бюджет |
| 900000 руб. – средства МУП «Кожурлинское ЖКХ» |

**Цели и задачи программы комплексного развития**

В ходе выполнения мероприятий, определенных программой комплексного развитиядолжны быть достигнуты следующие результаты:

* обеспечения устойчивого теплоснабжения жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения с. Кожурла;
* снижениезатрат на производство тепловой энергии;
* подключение до­полнительных объектов;
* снижениесебестоимости продукции;
* уменьшение вредных выбросов в ат­мосферу.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

В 2013году расход топлива на выработку теплоэнергии составил 750 тонн угля, выработка – 0,375 т/Гкал, расход электрической энергии на выработку теплоэнергии – 25600,4 кВт.

**Экономический эффект от развития существующей системы теплоснабжения**- 1155,3 Гкал или около 1 155 336 руб/год.

1. **ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808. 11.1.

**Основные положения по обоснованию ЕТО**

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

2. Так как в с. Кожурла существуют одна система теплоснабжения, уполномоченные органы вправе определить единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте города.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

11. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

На сегодняшний день, система теплоснабжения с. Кожурла обеспечивается услугами МУП «Кожурлинское ЖКХ». В настоящее время МУП «Кожурлинское ЖКХ» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации:

1. Владеет на праве собственности источником тепловой энергии.

2. Надежно обеспечивает теплоснабжение с. Кожурла имея технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. МУП «Кожурлинское ЖКХ» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняют обязанности теплоснабжающей организации:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

- планирует осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Кожурлинского сельсовета МУП «Кожурлинское ЖКХ». Других предложений по единой теплоснабжающей организации нет.

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(пятого созыва)**

**Р Е Ш Е Н И Е**

двадцать девятой сессии

27.06.2019 № 155

# Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области за 2018 года

Совет депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области **РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области за 2018 год по доходам бюджета Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области в сумме 16816,8 тысяч рублей, по расходам бюджета в сумме 17119,2 тысяч рублей, профицит 305,4 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области по доходам бюджета за 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Вести Кожурлы».

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и финансам.

Председатель Совета депутатов

Кожурлинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области пятого созыва Е.Р. Белоусова

Глава Кожурлинского сельсовета

Убинского района Новосибирской области Е.Н. Нехаева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА** | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | КОДЫ | |
|  | | |  |  | |  | | Форма по ОКУД | 0503117 | |
| на 1 января 2019г. | | |  |  | |  | | Дата | 21.01.2019 | |
| Наименование финансового органа | | | **администрация Кожурлинского сельсовета** | | | | | Код субъекта бюджетной отчетности |  | |
|  | | |  |  | |  | | по ОКПО |  | |
|  | | |  |  | |  | | Глава по БК | 235 | |
| Наименование публично-правового образования: бюджет сельского поселения | | | | | | | | по ОКТМО | 5025481000 | |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | | | |  | |  | | по ОКЕИ | 383 | |
| Единица измерения: руб | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| **1. Доходы бюджета** | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| Наименование показателя | | | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | | Утвержденные бюджетные назначения | | | Неисполненные назначения | |
|  | | |  |  | |  | | Исполнено |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | |
| Доходы бюджета - Всего | | | 10 | 000 8 50 00000 00 0000 000 | | 22 831 221,28 | | 21 796 726,04 | 1 034 495,24 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | |  | 182 1 01 02010 01 0000 110 | | 1 500 000,00 | | 1 588 668,89 | - | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | | |  | 182 1 01 02020 01 0000 110 | | 50,00 | | 50,00 | - | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | |  | 182 1 01 02030 01 0000 110 | | 2,90 | | 102,90 | - | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | | |  | 100 1 03 02230 01 0000 110 | | 370 000,00 | | 405 276,76 | - | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | | |  | 100 1 03 02240 01 0000 110 | | 4 000,00 | | 3 903,07 | 96,93 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | | |  | 100 1 03 02250 01 0000 110 | | 549 800,00 | | 591 203,91 | - | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | | |  | 100 1 03 02260 01 0000 110 | | -82 000,00 | | -90 804,99 | 8 804,99 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | | |  | 182 1 05 03010 01 0000 110 | | 810,00 | | 810,00 | - | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | | |  | 182 1 06 01030 10 0000 110 | | 13 000,00 | | 15 804,52 | - | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | | |  | 182 1 06 06033 10 0000 110 | | 24 000,00 | | 24 160,58 | - | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | | |  | 182 1 06 06043 10 0000 110 | | 110 000,00 | | 115 521,15 | - | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | | |  | 235 1 11 05035 10 0000 120 | | 2 500,00 | | 2 520,00 | - | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | | |  | 235 1 13 01995 10 0000 130 | | 15 600,00 | | 15 600,00 | - | |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | | |  | 235 1 17 05050 10 0000 180 | | - | | 0,44 | - | |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | | |  | 235 2 02 15001 10 0000 151 | | 6 499 900,00 | | 6 499 900,00 | - | |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | |  | 235 2 02 35118 10 0000 151 | | 87 450,00 | | 87 450,00 | - | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | | |  | 235 2 02 49999 10 0000 151 | | 13 736 108,38 | | 12 536 558,81 | 1 199 549,57 | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| **2. Расходы бюджета** | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | | | Утвержденные бюджетные назначения | | Исполнено | | | Неисполненные назначения | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | |
| Расходы бюджета - всего | 200 | 000 9600 0000000000 000 | | | 23 344 515,72 | | 21 402 273,95 | | | 1 942 241,77 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |  | 000 0102 7110000210 121 | | | 425 607,50 | | 425 607,50 | | | - | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |  | 000 0102 7110000210 129 | | | 125 575,22 | | 125 575,22 | | | - | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |  | 000 0104 7140000210 121 | | | 1 665 258,31 | | 1 665 094,31 | | | 164,00 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |  | 000 0104 7140000210 122 | | | 9 770,00 | | 9 770,00 | | | - | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |  | 000 0104 7140000210 129 | | | 491 246,30 | | 491 246,30 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0104 7140000210 244 | | | 546 533,23 | | 546 533,23 | | | - | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  | 000 0104 7140000210 851 | | | 18 265,00 | | 18 265,00 | | | - | |
| Иные межбюджетные трансферты |  | 000 0104 7190000280 540 | | | 44 372,89 | | 44 372,89 | | | - | |
| Иные межбюджетные трансферты |  | 000 0106 7190000280 540 | | | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | - | |
| Резервные средства |  | 000 0111 7190000540 870 | | | 15 000,00 | | - | | | 15 000,00 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |  | 000 0203 9900051180 121 | | | 66 636,38 | | 66 636,38 | | | - | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |  | 000 0203 9900051180 129 | | | 19 913,62 | | 19 913,62 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0203 9900051180 244 | | | 900,00 | | 900,00 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0309 7020000210 244 | | | 16 998,00 | | 16 998,00 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0309 7020000310 244 | | | 2 350,00 | | 2 350,00 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0310 7020000210 244 | | | 57 210,00 | | 57 210,00 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0409 6100070760 244 | | | 6 009 742,96 | | 6 009 742,96 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0409 7340000550 244 | | | 1 005 247,87 | | 953 231,87 | | | 52 016,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0409 7900000260 244 | | | 316 265,42 | | 213 962,07 | | | 102 303,35 | |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |  | 000 0502 0910070810 811 | | | 1 591 000,00 | | 1 591 000,00 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0502 7410000290 244 | | | 1 228 210,23 | | 703 323,42 | | | 524 886,81 | |
| Уплата прочих налогов, сборов |  | 000 0502 7410000290 852 | | | 12 557,00 | | 12 557,00 | | | - | |
| Уплата иных платежей |  | 000 0502 7410000290 853 | | | 2 332,74 | | 2 332,74 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0503 0300070510 244 | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0503 7430001580 244 | | | 840 762,08 | | 680 762,08 | | | 160 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0503 7430005580 244 | | | 84 860,00 | | 84 860,00 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0503 7900000160 244 | | | 313 140,00 | | 109 140,00 | | | 204 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0603 4800070460 244 | | | 19 658,30 | | 19 658,30 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0603 7510070460 244 | | | 5 741,70 | | 5 741,70 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0707 7240000290 244 | | | 13 705,00 | | 13 705,00 | | | - | |
| Фонд оплаты труда учреждений |  | 000 0801 0300070510 111 | | | 526 175,00 | | 526 175,00 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0801 0300070510 244 | | | 139 000,00 | | 139 000,00 | | | - | |
| Фонд оплаты труда учреждений |  | 000 0801 0330070510 111 | | | 151 512,05 | | 151 512,05 | | | - | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |  | 000 0801 0330070510 119 | | | 43 487,95 | | 43 487,95 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0801 0330070510 244 | | | 14 825,00 | | 14 825,00 | | | - | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |  | 000 0801 1100070660 243 | | | 3 169 700,00 | | 2 331 094,53 | | | 838 605,47 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0801 11000L4670 244 | | | 94 995,82 | | 94 995,82 | | | - | |
| Фонд оплаты труда учреждений |  | 000 0801 7610000210 111 | | | 1 034 497,30 | | 1 034 497,30 | | | - | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |  | 000 0801 7610000210 119 | | | 470 855,17 | | 470 855,17 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0801 7610000210 244 | | | 1 395 556,06 | | 1 389 100,79 | | | 6 455,27 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  | 000 0801 7610000210 851 | | | 146 170,72 | | 146 170,72 | | | - | |
| Уплата иных платежей |  | 000 0801 7610000210 853 | | | 563,64 | | 563,64 | | | - | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |  | 000 0801 7610070660 243 | | | 159 000,00 | | 122 689,13 | | | 36 310,87 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0801 76100L4670 244 | | | 5 004,18 | | 5 004,18 | | | - | |
| Фонд оплаты труда учреждений |  | 000 0801 7630000210 111 | | | 4 735,61 | | 4 735,61 | | | - | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |  | 000 0801 7630000210 119 | | | 3 698,84 | | 3 698,84 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 0801 7900000800 244 | | | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | - | |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |  | 000 1001 7710000220 312 | | | 191 218,63 | | 191 218,63 | | | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  | 000 1101 7810000290 244 | | | 22 660,00 | | 20 160,00 | | | 2 500,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты |  | 235 0104 7190000280 540 | | | - | | - | | | - | |
| Иные межбюджетные трансферты |  | 235 0106 7190000280 540 | | | - | | - | | | - | |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | 000 9600 0000000000 000 | | | -513 294,44 | | 394 452,09 | | | - | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Источники финансирования дефицита бюджета** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 |  | 513 294,44 | -394 452,09 | 907 746,53 |
| источники внутреннего финансирования бюджетов | 520 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 513 294,44 | -394 452,09 | 907 746,53 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -22 831 221,28 | -21 796 726,04 | - |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -22 831 221,28 | -21 796 726,04 | - |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 23 344 515,72 | 21 402 273,95 | - |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 23 344 515,72 | 21 402 273,95 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  | Е.Н Нехаева |  |
|  | | | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Руководитель планово - финансовой службы | |  |  |  |  |
|  | | | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  | В.П. Копанева |  |
|  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(пятого созыва)

**РЕШЕНИЕ**

двадцать девятой сессии

27.06.2019 № 156

# Об определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 5 и статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, Совет депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области **РЕШИЛ:**

1.Установить с 01.01.2019г. на территории Кожурлинского сельсовета ставки, сроки и порядок уплаты земельного налога в соответствии с приложением № 1

1.1. Организации уплачивают земельный налог 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи не предусмотрены.

1.2. Физические лица, уплачивают земельный налог на основании налогового уведомления

2.Освобождаются от налогообложения в размере 100% налогооблагаемой базы следующие категории налогоплательщиков:

-ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

-вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;

-лица имеющие на своём иждивении трёх и более несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме обучения до получения образования, но не более до 23 лет.

-органы местного самоуправления;

-муниципальные казённые учреждения культуры;

-юридические и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями в отношении земельных участков под строящимися и действующими спортивными объектами, используемые по целевому назначению.

3.Предоставить льготу по уплате земельного налога в отношении земельных участков не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217- ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в размере 50 % для следующих категорий налогоплательщиков:

-пенсионерам по старости (мужчины в возрасте 65 лет и более, женщины в возрасте 60 лет и более)

4.Установить, что налоговая льгота при уплате земельного налога предоставляется на основании представления в налоговый орган в срок до 01 февраля года, следующего за истёкшим налоговым периодом, следующих документов:

-копии паспорта;

-документа, подтверждающего право на предоставление льготы.

5.Решения Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области считать утратившими силу:

-решение двадцать четвертой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области четвертого созыва от 19.11.2013 № 169 «Об определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога»

-решение внеочередной тридцать второй сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области четвёртого созыва от 17.04.2015 года № 223 «О внесение изменений в решение двадцать четвёртой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области четвёртого созыва от 19.11.2013 года№ 169 «Об определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога»

- решение шестой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области пятого созыва от 11.04.2016 года № 30 «О внесение изменений в решение двадцать четвёртой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области четвёртого созыва от 19.11.2013 года № 169 «Об определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога»

- решение внеочередной седьмой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области пятого созыва от 24.06.2016 года № 35«О внесение изменений в решение двадцать четвёртой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области четвёртого созыва от 19.11.2013 года № 169 «Об определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога»

6. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Вести Кожурлы»

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свои действия на регулируемые правоотношения с 01.01.2019 года.

8.Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, финансам и собственности.

Председатель Совета депутатов

Кожурлинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области пятого созыва Е.Р. Белоусова

Глава Кожурлинского сельсовета

Убинского района Новосибирской области Е.Н. Нехаева

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению двадцать девятая сессии

пятого созыва Совета депутатов

Кожурлинского сельсовета

от 27.06.2019 № 156

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Категория земель или разрешительное использование земельного участка | Налоговая  ставка % |
| 1 | Отнесенные к землям сельскохозяйственного  назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства. | 0,15 |
| 2 | Занятые жилищным фондом и объектами инженерной  инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса  (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства. | 0,3 |
| 3 | Не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217- ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 0,3 |
| 4 | Прочие земельные участки | 1,5 |
| 5 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения | 0,3 |

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(пятого созыва)

**РЕШЕНИЕ**

двадцать девятой сессии

27.06.2019 № 157

#### Об утверждении Положения о старосте Кожурлинского сельсоветаУбинского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Закона Новосибирской области от 28.12.2016 №132-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Новосибирской области», статьей 16.1. Устава[[1]](#footnote-2) Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, Совет депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение о старосте Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области согласно приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в периодическом печатном издании «Вести Кожурлы» и на официальном сайте администрации Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

3. Решение внеочередной семнадцатой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 16.08.2017 № 85 « Об утверждении Положения о старосте Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области» считать утратившим силу.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

Кожурлинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области пятого созыва Е.Р. Белоусова

Глава Кожурлинского сельсовета

Убинского района Новосибирской области Е.Н. Нехаева

Приложение

к решению двадцать девятой сессии

Совета депутатов

Кожурлинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

от 27.06.2019 № 157

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о старосте Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области**

Настоящее Положение определяет статус, порядок избрания и прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта (поселка, села, деревни, иного населенного пункта) (далее ‒ староста) на территории Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, и не являющегося его административным центром, порядок взаимодействия старосты с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями, гражданами.

**1.Общие положения**

1.1.Институт старосты является одной из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. Староста представляет интересы населения сельского населенного пункта и взаимодействует от его имени с органами местного самоуправления поселения, способствует развитию инициативы общественности, широкому привлечению граждан к решению вопросов местного значения исходя из интересов населения, проживающего в населенном пункте поселения. Староста может представлять интересы нескольких населенных пунктов.

1.2.В своей деятельности староста руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом и муниципальными правовыми актами поселения, настоящим Положением.

1.3.Староста осуществляют свою деятельность на принципах законности и добровольности.

**2. Избрание старосты**

2.1.В поселении староста (старосты) избирается в следующих сельских населенных пунктах*:*

2.1.1. пос. Жданковский

2.2.Старостой может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, постоянно проживающий в границах населенного пункта, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.3.Старостой не может быть избран гражданин Российской Федерации, который:

2.3.1.замещает муниципальную должность, должность муниципальной службы, государственную должность Новосибирской области, должность государственной гражданской службы Новосибирской области, должность государственной службы Российской Федерации, государственную должность Российской Федерации;

2.3.2.признан недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения суда, вступившего в законную силу;

2.3.3.имеет непогашенную или неснятую судимость;

2.3.4.приобрел гражданство иностранного государства, либо получил вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

2.4.Староста избирается на собрании жителей сельского населенного пункта, постоянно проживающих в данном сельском населенном пункте, достигших возраста 16 лет.

Граждане Российской Федерации, не проживающие постоянно на территории данного сельского населенного пункта, но имеющие в границах данного сельского населенного пункта недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе собрания по избранию старосты с правом совещательного голоса.

2.5.Кандидаты в старосты могут выдвигаться жителями, указанными в абзаце первом пункта 2.4 настоящего Положения, в порядке самовыдвижения, по предложению Главы поселения, Совета депутатов поселения*.*

2.6.С инициативой по организации собрания по избранию старосты могут выступать жители сельского населенного пункта (в количестве не менее 10 человек), Глава поселения, Совет депутатов поселения*.*

2.7.Собрания по избранию старосты, проводимые по инициативе Главы поселения*,* назначаются постановлением Главы поселения*.* Собрания, проводимые по инициативе жителей или Совета депутатов поселения, назначаются решением Совета депутатов поселения*.*

2.8.Подготовка собрания осуществляется открыто и гласно. Постановление главы поселения*,* решение Совета депутатов поселения о назначении собрания должны содержать сведения о дате, времени, месте проведения собрания, вопросе, выносимом на собрание. Орган местного самоуправления поселения, назначивший собрание, должен известить жителей о готовящемся собрании не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения.

2.9.Органы местного самоуправления поселения направляют для участия в собрании жителей своего представителя с правом совещательного голоса.

2.10.Собрание считается правомочным, если в нем принимает участие не менее одной трети жителей, указанных вабзаце первом пункта 2.4 настоящего Положения.

Решение об избрании старосты осуществляется путем проведения открытого или тайного голосования. Вид голосования определяется решением, принятым наибольшим количеством голосов жителей, указанных в абзаце первом пункта 2.4 настоящего положения, принявших участие в собрании. Для организации подсчета голосов может образовываться счетная комиссия.

2.11.Избранным старостой считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов жителей, указанных в абзаце первом пункта 2.4 настоящего Положения, принявших участие в собрании.

2.12.Староста избирается сроком на пять лет.

2.13.Итоги собрания подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

2.14.Протокол собрания хранится в администрации поселения.

2.15.Староста имеет удостоверение, выдаваемое администрацией поселения по форме согласно приложению к настоящему Положению.

2.16.Проведение собраний по переизбранию, досрочному прекращению полномочий старосты проводится в том же порядке, что и проведение собрания по избранию старосты.

2.17.Полномочия старосты прекращаются по истечении срока полномочий, а также могут быть прекращены досрочно в случаях:

2.17.1.смерти;

2.17.2.подачи старостой личного заявления в администрацию поселения о досрочном прекращении своих полномочий;

2.17.3.по решению собрания, проводимого в порядке, установленном пунктом 2.16. настоящего Положения;

2.17.4.объединения (разделения) двух и более населенных пунктов;

2.17.5.переезда старосты на постоянное место жительства за пределы сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов), в пределах которого он осуществляет свою деятельность;

2.17.6.вступление в отношении старосты в законную силу обвинительного приговора суда;

2.17.7.признания старосты судом недееспособным (ограниченно дееспособным);

2.17.8.утраты старостой гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

2.17.9. избрания (назначения) старосты надолжность государственной службы Российской Федерации, государственную должность Российской Федерации, государственную должность Новосибирской области, должность государственной гражданской службы Новосибирской области, муниципальную должность или должность муниципальной службы.

**3. Права и обязанности старосты**

3.1. Староста обязан во взаимодействии с органами местного самоуправления Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области:

3.1.1. содействовать исполнению решений, принятых на собраниях жителей сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов)[[2]](#footnote-3) поселения;

3.1.2. содействовать реализации решений органов местного самоуправления поселения;

3.1.3.организовывать на добровольных началах участие населения в работах по благоустройству и озеленению территорий общего пользования (улицы, проезды, и другие территории общего пользования), обелисков, памятников, а также информировать администрацию поселения о состоянии дорог в зимний и летний период;

3.1.4.оказывать содействие администрации поселения и организациям, ответственным за содержание территорий, в организации сбора мусора;

3.1.5.организовывать население на проведение на добровольных началах работ по уборке и благоустройству жилых домов, надворных построек и территорий домовладений, по текущему ремонту и окраске фасадов домовладений, их отдельных элементов, надворных построек, ограждений, расположенных на принадлежащих гражданам земельных участках;

3.1.6.информировать администрацию поселения о неудовлетворительном состоянии уличного освещения;

3.1.7.информироватьадминистрацию поселения о ставших ему известными случаях самовольного строительства и проведения земляных работ на подведомственной территории;

3.1.8.информировать администрацию поселения о состоянии прудов, водоемов, колодцев и подъездов к ним, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности на территории соответствующего сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов), требующем вмешательства уполномоченных органов власти;

3.1.9.осуществлять взаимодействие с органами полиции по укреплению общественного порядка на территории сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов);

3.1.10.оказывать содействие органам местного самоуправления в обнародовании муниципальных правовых актов;

3.1.11.по поручению главы поселениявзаимодействовать с единой дежурно-диспетчерской службой (далее ‒ ЕДДС) соответствующего поселения, муниципального района по вопросам обеспечения безопасности в повседневной деятельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, а также с федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области» в случае невозможности доведения информации до ЕДДС;

3.1.12.информировать администрацию поселенияо необходимости оказания помощи социально незащищенным категориям граждан (инвалиды, одинокие престарелые граждане, многодетные семьи, и другие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации), зарегистрированным на территории сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов) поселения;

3.1.13.вносить предложения от имени жителей сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов)поселенияв органы местного самоуправления поселениядля планирования и формирования бюджета поселения в части расходных обязательств поселенияв отношении соответствующей территории;

3.1.14.принимать участие в обсуждении заявок на конкурс грантов поселений, реализация которых планируется на территории сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов) поселения;

3.1.15.не реже одного раза в год информировать жителей сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов) о проведенной работе.

3.2.Староста имеет право:

3.2.1.представлять интересы населения, проживающего на соответствующей территории, в органах местного самоуправления поселения, в организациях, предприятиях, учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории поселения;

3.2.2.оказывать содействие органам местного самоуправления поселения в созыве собрания жителей сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов), на территории которого староста осуществляет свою деятельность;

3.2.3.обращаться в органы местного самоуправления поселения, с инициативой о проведении, собраний, иных мероприятий с участием жителей на территории сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов);

3.2.4.обращаться по вопросам, входящим в его компетенцию, к главе поселения, в администрацию поселения*,* в Совет депутатов поселения;

3.2.5.осуществлять взаимодействие с общественными и иными организациями в целях решения вопросов жизнеобеспечения населения, проведения мероприятий, связанных с благоустройством сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов), организацией досуга населения, оказания помощи гражданам;

3.2.6.сообщать в администрацию поселенияо неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участках, расположенных в пределах сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов);

3.2.7.по приглашению субъектов общественного контроля участвовать в мероприятиях по осуществлению общественного контроля, в том числе проводимых общественными инспекциями, группами общественного контроля на территории соответствующего сельского населенного пункта;

3.2.8.принимать участие в оказании социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, постоянно проживающим на территории сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов), совместно с представителями администрации поселения;

3.2.9.принимать участие в организации и проведении культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также досуга населения сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов);

3.2.10.информировать администрацию поселения, Совет депутатов поселения о поступивших устных заявлениях, предложениях, жалобах граждан;

3.2.11.оказывать содействие в организации и проведении дней главы поселения на территории сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов);

3.2.12.принимать участие в обсуждениизаявок на конкурсы социально-значимых проектов, реализация которых планируется на территории соответствующего сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов).

**4. Материально-техническое и организационное обеспечение**

4.1.Затраты, связанные с материально-техническим и организационным обеспечением деятельности старосты, возмещаются за счет средств бюджета поселения, в порядке, размере и на условиях, которые установлены решением Совета депутатов поселения.

4.2.Староста осуществляет свои полномочия на безвозмездной основе[[3]](#footnote-4).

**5. Порядок взаимодействия старосты с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями, гражданами**

5.1.Староста осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями, гражданами посредством:

5.1.1.направления запросов, обращений в письменной или устной форме, в форме электронного документа в орган государственной власти, орган местного самоуправления, иным органам и организациям, их должностным лицам;

5.1.2.организации и проведения в целях решения возложенных на него полномочий собраний жителей сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов);

5.1.3.информирования населения о результатах своей деятельности;

5.1.4.участия в работе Совета депутатов поселения*,* рабочих групп, рабочих комиссий, сессий с правом совещательного голоса[[4]](#footnote-5);

5.1.5.участия в работе администрации поселения,проводимых рабочих совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции старосты;

5.1.6.получения от администрации поселениясведений о принятых муниципальных правовых актах поселения*,* а также актах органов государственной власти, затрагивающих интересы жителей сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов);

5.1.7.получения материально-технической и организационной поддержки, оказываемой в соответствии с разделом 4 настоящего Положения;

5.1.8.реализации иных форм взаимодействия, не противоречащих законодательству Российской Федерации, законодательству Новосибирской области, муниципальным правовым актам.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к Положению о старосте сельского

населенного пункта

Кожурлинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

**Удостоверение**

**старосты сельского населенного пункта**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование мо)  УДОСТОВЕРЕНИЕ №  Место  для фотографии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  Место печати  Действительно до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года  Продлено до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года | Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Является старостой  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование сельского населенного пункта или сельских населенных пунктов)  Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование муниципального образования)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись ФИО |

\_\_\_\_\_\_\_\_

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(пятого созыва)

**Р Е Ш Е Н И Е**

двадцать девятой сессии

27.06.2019 № 158

**О внесении изменений в решение двадцать шестой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области пятого созыва от 24.12.2018 № 125 «О бюджете Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 года»**

На основании п. 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Совет депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области **РЕШИЛ:**

1. Внести в решение двадцать шестой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области пятого созыва от 24.12.2018 № 125 «О бюджете Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 решения цифры «17308,9» заменить цифрами

«17335,40»

1.2. В подпункте 2 пункта 1 решения цифры «18315,1» заменить цифрами

«18341,6»

1.3. В подпункте 3 пункта 1 решения цифры «0» заменить цифрами «1006,2»

1.4. Таблицу 1 приложения № 1 «Доходы бюджета Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 таблицы 1 к настоящему решению.

1.5. Таблицу 1 приложения № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 таблицы 1 к настоящему решению.

1.6. Таблицу 1 приложения № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 таблицы 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Вести Кожурлы»

3. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и финансам.

Председатель Совета депутатов

Кожурлинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области пятого созыва Е.Р. Белоусова

Глава Кожурлинского сельсовета

Убинского района Новосибирской области Е.Н. Нехаева

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 таблица №1  к решению двадцать девятой сессии  пятого созыва  Совета депутатов Кожурлинского сельсовета   Убинского района Новосибирской области   от 27.06.2019 г. № 158    Доходы бюджета Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области |  |  |  |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы бюджета - Всего | 10 | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 17 335,40 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |  | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 1 728,70 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |  | 182 1 01 02030 01 0000 110 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |  | 100 1 03 02231 01 0000 110 | 440,60 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |  | 100 1 03 02241 01 0000 110 | 3,10 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |  | 100 1 03 02251 01 0000 110 | 653,70 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |  | 100 1 03 02261 01 0000 110 | -75,50 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |  | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 6,10 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |  | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 48,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |  | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 97,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |  | 235 1 13 01995 10 0000 130 | 11,00 |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |  | 235 1 17 01050 10 0000 180 | - |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 235 2 02 15001 10 0000 150 | 7 495,70 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 235 2 02 35118 10 0000 150 | 92,70 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |  | 235 2 02 49999 10 0000 150 | 6 834,30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| приложение № 9 таблица № 1  к решению двадцать девятой сессии  Совета депутатов Кожурлинского сельсовета  Убинского района Новосибирской области от 27.06.2019г. № 158  Источники финансирования дефицита бюджета Кожурлинского сельсовета  Убинского района Новосибирской области  на 2019 г. | | |
| Код | источники  финансирования дефицита бюджета | сумма, тыс.руб. |
| 23501020000100000710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 0 |
| 23501020000100000810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 |
| 235010301000100000710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 0 |
| 23501030100100000810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
| 23501060501100000640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическими лицами из бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации | 0 |
| 23501060501100000540 | Предоставление бюджетного кредита юридическим лицам из бюджета сельских поселений в валюте Российской Федерации | 0 |
| 23501060600100000710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов сельских поселений | 0 |
| 23501060600100000810 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов сельских поселений | 0 |
| 23501050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -17 335,4 |
| 23501050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 18 341,6 |

ИТОГО 1 006,2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №2 таблица №1  к решению двадцать девятая сессии  пятого созыва Совета депутатов Кожурлинского сельсовета  Убинского района Новосибирской области  от 27.06.2019 г. № 158 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Ведомственная структура расходов бюджета Кожурлинский сельсовет Убинского района Новосибирской области на 2019 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
|  |  |  |  | **Наименование** | **КВСР** | **РЗ** | **ПР** | **КЦСР** | **КВР** |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | | | | | | | **00** |  |  | |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | | | | | | | | | | **688 677,00** |
| **Государственная программа Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области"** | | | | | | | | | | **152 100,00** |
| **Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области"** | | | | | | | | | | **152 100,00** |
| **Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами** | | | | | | | | | | **152 100,00** |
| **Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов** | | | | | | | **02** | **0300370510** | **120** | |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **02** | **7700000000** |  | |
| **Глава администрации** | | | | | | | **02** | **7700001020** |  | |
| **Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами** | | | | | | | | | | **536 577,00** |
| **Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов** | | | | | | | **02** | **7700001020** | **120** | |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | | | | | | | | | | **2 813 148,00** |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **04** | **7700000000** |  | |
| **Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления** | | | | | | | **04** | **7700001040** |  | |
| **Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами** | | | | | | | | | | **2 243 931,00** |
| **Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов** | | | | | | | **04** | **7700001040** | **120** | |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **439 810,11** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **439 810,11** |
| **Межбюджетные трансферты** | | | | | | | **04** | **7700001040** | **500** | |
| **Иные межбюджетные трансферты** | | | | | | | **04** | **7700001040** | **540** | |
| **Иные бюджетные ассигнования** | | | | | | | **04** | **7700001040** | **800** | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей** | | | | | | | **04** | **7700001040** | **850** | |
| **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | | | | | | | | | | **22 000,00** |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **06** | **7700000000** |  | |
| **Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора** | | | | | | | **06** | **7700001060** |  | |
| **Межбюджетные трансферты** | | | | | | | **06** | **7700001060** | **500** | |
| **Иные межбюджетные трансферты** | | | | | | | **06** | **7700001060** | **540** | |
| **Резервные фонды** | | | | | | | **11** |  |  | |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **11** | **7700000000** |  | |
| **Резервный фонд органов местного самоуправления** | | | | | | | **11** | **7700001110** |  | |
| **Иные бюджетные ассигнования** | | | | | | | **11** | **7700001110** | **800** | |
| **Резервные средства** | | | | | | | **11** | **7700001110** | **870** | |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | | | | | | | **00** |  |  | |
| **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | | | | | | | **03** |  |  | |
| **Непрограммные направления областного бюджета** | | | | | | | **03** | **9900000000** |  | |
| **Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | | | | | | | | | | **92 740,00** |
| **Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами** | | | | | | | | | | **88 120,00** |
| **Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов** | | | | | | | **03** | **9900051180** | **120** | |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **4 620,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **4 620,00** |
|  |  |  |  | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | |  |  | **158 000,00** |
|  |  |  |  | **Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения Новосибирской области"** | | | |  |  | **57000** |
|  |  |  |  | **Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд** | | | | **1000070330** | **200** | **57000** |
|  |  |  |  | **Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд** | | | | **1000070330** | **240** | **57000** |
| **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона** | | | | | | | | | | **18 000,00** |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **09** | **7700000000** |  | |
| **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий** | | | | | | | | | | **18 000,00** |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **18 000,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **18 000,00** |
| **Обеспечение пожарной безопасности** | | | | | | | **10** |  |  | |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **10** | **7700000000** |  | |
| **Предупреждение пожароопасных ситуаций и ликвидация последствий пожаров** | | | | | | | | | | **63 000,00** |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **63 000,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **63 000,00** |
|  |  |  |  | **Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд** | | | | **35000P3010** |  | **18 000,00** |
|  |  |  |  | **Иные товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд** | | | | **35000P3010** | **200** | **18 000,00** |
|  |  |  |  | **Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд** | | | | **35000P3010** | **240** | **18 000,00** |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | | | | | | | | | | **2 000,00** |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **14** | **7700000000** |  | |
| **Профилактика экстремизма,терроризма и минимизация ликвидации последствий проявления экстремизма в границах поселений** | | | | | | | | | | **2 000,00** |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **2 000,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **2 000,00** |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | | | | | | | **00** |  |  | |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | | | | | | | **09** |  |  | |
| **Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального,межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"** | | | | | | | | | | **2 799 857,00** |
| **Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и исскуственных сооружений на них,а так же улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального,межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"** | | | | | | | | | | **2 799 857,00** |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **2 799 857,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **2 799 857,00** |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **09** | **7700000000** |  | |
| **Ремонт автомобильных дорог** | | | | | | | **09** | **7700004093** |  | |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **147 361,87** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **147 361,87** |
| **Мероприятия за счёт средств дорожного фонда** | | | | | | | **09** | **7700004095** |  | |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **1 173 916,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **1 173 916,00** |
| **Другие вопросы в области национальной экономики** | | | | | | | **12** |  |  | |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **12** | **7700000000** |  | |
| **Поддержака малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства** | | | | | | | | | | **2 000,00** |
| **Иные бюджетные ассигнования** | | | | | | | **12** | **7700004121** | **800** | |
| **Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг** | | | | | | | | | | **2 000,00** |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | | | **00** |  |  | |
| **Коммунальное хозяйство** | | | | | | | **02** |  |  | |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **02** | **7700000000** |  | |
| **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | | | | | | | **02** | **7700005022** |  | |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **978 058,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **978 058,00** |
| **Иные бюджетные ассигнования** | | | | | | | **02** | **7700005022** | **800** | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей** | | | | | | | **02** | **7700005022** | **850** | |
| **Мероприятия в области водоснабжения** | | | | | | | **02** | **7700005023** |  | |
| **Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности** | | | | | | | | | | **350 000,00** |
| **Бюджетные инвестиции** | | | | | | | **02** | **7700005023** | **410** | |
| **Благоустройство** | | | | | | | **03** |  |  | |
| **Государственная программа Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области"** | | | | | | | | | | **610 000,00** |
| **Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области"** | | | | | | | | | | **610 000,00** |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **210 000,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **210 000,00** |
| **Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности** | | | | | | | | | | **400 000,00** |
| **Бюджетные инвестиции** | | | | | | | **03** | **0300370510** | **410** | |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **03** | **7700000000** |  | |
| **Прочие мероприятия по благоустройству** | | | | | | | **03** | **7700005032** |  | |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **499 077,43** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **499 077,43** |
| **Иные бюджетные ассигнования** | | | | | | | **03** | **7700005032** | **800** | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей** | | | | | | | **03** | **7700005032** | **850** | |
| **Прочие мероприятия по благоустройству (уличное освещение)** | | | | | | | **03** | **7700005033** |  | |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **1 212 000,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **1 212 000,00** |
| **Организация и содержание мест захоронения** | | | | | | | **03** | **7700005034** |  | |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **90 000,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **90 000,00** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | **00** |  |  | |
| **Молодежная политика** | | | | | | | **07** |  |  | |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **07** | **7700000000** |  | |
| **Проведение мероприятий для детей и молодежи** | | | | | | | **07** | **7700007072** |  | |
| **Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами** | | | | | | | | | | **10 843,00** |
| **Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений** | | | | | | | **07** | **7700007072** | **110** | |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **19 157,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **19 157,00** |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | | | | | | | **00** |  |  | |
| **Культура** | | | | | | | **01** |  |  | |
| **Муниципальная программа "Культура Убинского района на 2017-2019 годы"** | | | | | | | **01** | **3000000000** |  | |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы "Культура Убинского района на 2017-2019 годы"** | | | | | | | | | | **50 000,00** |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **50 000,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **50 000,00** |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **01** | **7700000000** |  | |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области культуры-клубы** | | | | | | | | | | **3 787 355,00** |
| **Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами** | | | | | | | | | | **2 070 305,00** |
| **Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений** | | | | | | | **01** | **7700008012** | **110** | |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **1 556 350,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **1 556 350,00** |
| **Иные бюджетные ассигнования** | | | | | | | **01** | **7700008012** | **800** | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей** | | | | | | | **01** | **7700008012** | **850** | |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | | | | | | | **00** |  |  | |
| **Пенсионное обеспечение** | | | | | | | **01** |  |  | |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **01** | **7700000000** |  | |
| **Доплаты к пенсиям муниципальных служащих** | | | | | | | **01** | **7700010012** |  | |
| **Социальное обеспечение и иные выплаты населению** | | | | | | | **01** | **7700010012** | **300** | |
| **Публичные нормативные социальные выплаты гражданам** | | | | | | | **01** | **7700010012** | **310** | |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | | | | | | | **00** |  |  | |
| **Физическая культура** | | | | | | | **01** |  |  | |
| **Непрограммные направления местного бюджета** | | | | | | | **01** | **7700000000** |  | |
| **Мероприятия в области спорта и физической культуры** | | | | | | | **01** | **7700011012** |  | |
| **Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами** | | | | | | | | | | **15 000,00** |
| **Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений** | | | | | | | **01** | **7700011012** | **110** | |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **15 000,00** |
| **Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | | | | | | | | | **15 000,00** |
| **Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности** | | | | | | | | | | **2 500 000,00** |
| **Бюджетные инвестиции** | | | | | | | **01** | **7700011012** | **410** | |
| **Итого:** | | | | | | |  |  |  | **18 341,60** |

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(пятого созыва)

**Р Е Ш Е Н И Е**

двадцать девятой сессии

27.06.2019 № 159

#### О внесении изменений в решение восемнадцатой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области пятого созыва от 10.10.2017 года № 89 «Об утверждении Правил благоустройства Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области» (с внесенными изменениями решением от 23.03.2018 № 108)

В связи с вступлением в силу закона Новосибирской области от 04.03.2019 года № 347-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области границ прилегающих территорий в целях их благоустройства» и для приведения нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области пятого созыва **РЕШИЛ:**

#### 1.Внести в Правила благоустройства территории Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области утверждённые решением восемнадцатой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области пятого созыва от 10.10.2017 года № 89 «Об утверждении Правил благоустройства Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области»(с внесенными изменениями решением от 23.03.2018 № 108) следующие изменения:

1.1. Статью 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:

«1.5. **Порядок определения границ прилегающей территории**

1. Границы прилегающей территории определяются в отношении терри­торий общего пользования, которые прилегают (то есть имеют общую границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован (далее — земельный участок), в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования или фактического назначения.

2. Настоящими правилами благоустройства устанавливаются максимальное расстояние и минимальное расстояние от внутренней части границ прилегающей территории до внешней части границ прилегающей территории (далее соответственно максимальное расстояние, минимальное расстояние). Максимальное расстояние и минимальное расстояние могут быть установлены дифференцированно для различных видов прилегающих территорий, а также в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования или фактического назначения, иных существенных факторов. Максимальное расстояние не может превышать минимальное расстояние более чем в два раза.

3. Границы прилегающей территории определяются в метрах как расстояние от внутренней части границ прилегающей территории до внешней части границ прилегающей территории с учетом минимального расстояния и максимального расстояния.

4. В границах прилегающих территорий могут располагаться следующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;

2) палисадники, клумбы;

3) иные территории общего пользования, установленные настоящими правилами благоустройства, за исключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной прилегающей территории. В том числе границы, имеющие один замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случаев установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;

5) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных объектов (в том числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхождения (дорожных и (или) тротуарных бордюров, иных подобных ограждений территории общего пользования), а также по возможности должна иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих территорий и соответствующих территорий общего пользования, которые будут находиться за границами таких территорий).

6. Границу прилегающих территорий установить:

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине до обочины дороги;

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - до обочины дороги;

- на дорогах, подходах и подъездных путях к предприятиям, организациям, учреждениям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

7. В случае возникновения споров при определении границ прилегающих территорий администрацией Кожурлинского сельского поселения создается межведомственная комиссия по вопросам определения границ прилегающих территорий, порядок деятельности которой определяется муниципальным правовым актом.»

1.2. часть 2 . «Основные понятия» дополнить пунктом 2.2.следующего содержания:

«2.2. **границы прилегающей территории** — предел прилегающей территории;

**2.2.1.внутренняя часть границ прилегающей территории** — часть границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей;

**2.2.2.внешняя часть границ прилегающей территории** — часть границ прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которых установлены границы прилегающей территории, то есть не являющаяся их общей границей.»

2.Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Вести Кожурлы».

Председатель Совета депутатов

Кожурлинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области пятого созыва Е.Р. Белоусова

Глава Кожурлинского сельсовета

Убинского района Новосибирской области Е.Н. Нехаева

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(пятого созыва)

**Р Е Ш Е Н И Е**

двадцать девятой сессии

27.06.2019 № 160

#### О повестке дня очередной сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области пятого созыва

Совет депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня очередной сессии Совета депутатов

Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области

Председатель Совета депутатов

Кожурлинского сельсовета Убинского района

Новосибирской области пятого созыва Е.Р. Белоусова

СПИСОК

Депутатов присутствующих на двадцать девятой сессии Совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области

пятого созыва

1.Апарина Ирина Григорьевна;

2.Белоусова Екатерина Робертовна;

3.Бухтиярова Алла Николаевна;

4.Пузикова Наталья Юрьевна;

5.Пузиков Владимир Николаевич;

6.Самойленко Елена Николаевна;

7.Соловьева Ирина Павловна;

8.Федоренко Валентина Александровна

1. . [↑](#footnote-ref-2)
2. Здесь и далее уточнения в скобках «сельские населенные пункты» предусмотрены для случаев избрания старостой нескольких сельских населенных пунктов одного лица. [↑](#footnote-ref-3)
3. Положением может быть предусмотрено, что староста осуществляет свои полномочия на оплачиваемой основе. В этом случае пункт 4.2 Положения может быть изложен в следующей редакции: «Староста осуществляет свои полномочия на оплачиваемой основе.

   На основании решения собрания граждан об избрании старосты, отраженного в протоколе, между старостой сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов) и администрацией поселения, заключается гражданско-правовой договор. В соответствии с заключенным гражданско-правовым договором старосте выплачивается ежемесячное денежное поощрение за счет средств бюджета поселения.». [↑](#footnote-ref-4)
4. Включение в Положение указанного пункта требует внесения соответствующих изменений и дополнений в Регламент Совета депутатов поселения. [↑](#footnote-ref-5)